**NABAVA OPREME ZA PROIZVODNU HALU**

**PRILOG III.**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 1**

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za onu grupu nabave za koju daje ponudu.

Stupac « Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju » ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena DA/NE » ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Red. br.** | **2. Tražene karakteristike** | **3. Ponuđene karakteristike** | **4. Bilješke, reference na dokumentaciju** | **5. Ocjena (DA / NE)** |
| **1.** | **DVOGLAVA PILA** |  |  |  |
|  | **Proizvođač/marka:** |  |  |  |
| **Model/tip:** |  |  |  |
| **Količina: 1 Komad** |  |  |  |
| 1.1. | Duljina minimalnog reza 200-400mm |  |  |  |
| 1.2. | Duljina maksimalnog reza 3000 -8000mm |  |  |  |
| 1.3. | Promjer lista pile 400-600mm |  |  |  |
| 1.4. | Promjer nosača liste pile 32mm (minimalno) |  |  |  |
| 1.5. | Snaga motora za pilu 2,2 kW (minimalno) |  |  |  |
| 1.6. | Broj okretaja motora liste pile 2800 1/min (minimalno) |  |  |  |
| 1.7. | Snaga motora 200-700W |  |  |  |
| 1.8. | Instalirana snaga minimalno 5,0 KW |  |  |  |
| 1.9. | Brzina pomaka nosača profila 20 m/min (minimalno) |  |  |  |
| 1.10 | Iskoristiv pritisak 6-8 bar |  |  |  |
| 1.11. | Težina 500-1500 kg |  |  |  |
| 1.12. | Jamstvo za ispravnost prodane robe min. 1 godina za sve predmete nabave. Jamstveni rok počinje od dana prihvata isporučene robe i usluga |  |  |  |