**NABAVA OPREME ZA PROIZVODNU HALU/** **PROCUREMENT OF THE EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURING HALL**

(ponovljeni postupak 3/ **recurring procedure 3**)

PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 1/ TECHNICAL SPECIFICATIONS – LOT 1

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“)./ Tenderer shall complete column „Specifications offered “, defining in detail technical specifications of offered supplies (note: tenderer fills the exact specifications of offered supplies, while avoiding filling the columns only with words “compliant” and, “equivalent„ or “yes”).

Stupac «Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim./ Column „Notes, remarks, references to documentation„ may be filled by the tenderer if the tenderer considers it necessary.

Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja./ Column „Notes YES/NO„ is not to be filled by the tenderer, since that column should be completed by the Contracting Authority.

**Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija./ For offer to be considered as compliant, offered supplies must meet all the requirements presented in the Technical Specifications**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Stavka / Item** | **2. Tražene karakteristike / Required characteristics** | **3. Ponuđene karakteristike / Offered characteristics** | **Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju / Notes, references to documentation** | **Ocjene (da/ne) / Evaluation (yes/no)** |
| **1.** | **DVOGLAVA PILA / TWO-PILE SAW** |  |  |  |
|  | Proizvođač/marka: / Manufacturer/brand: |  |  |  |
| Model/tip: / Model/type: |  |  |  |
| Količina: 1 komad / Quantity: 1 unit |  |  |  |
| 1.1. | Duljina minimalnog reza 200-400mm / Length of the minimum cut 200-400mm |  |  |  |
| 1.2. | Duljina maksimalnog reza 3000 -8000mm / Length of the maximum cut 3000 -8000mm |  |  |  |
| 1.3. | Promjer lista pile 400-600mm / Pile diameter 400-600mm |  |  |  |
| 1.4. | Promjer nosača liste pile 32mm (minimalno) / Cutter blade diameter 32mm (minimum) |  |  |  |
| 1.5. | Snaga motora za pilu 2,2 kW (minimalno) / Pile engine power 2,2 kW (minimum) |  |  |  |
| 1.6. | Broj okretaja motora liste pile 2800 1/min (minimalno) / Engine Cylinder Speed 2800 1/min (minimum) |  |  |  |
| 1.7. | Instalirana snaga minimalno 5,0 KW / Installed power minimum 5,0 KW |  |  |  |
| 1.8. | Brzina pomaka nosača profila 20 m/min (minimalno) / Profile carrier movement speed 20 m/min (minimum) |  |  |  |
| 1.9 | Iskoristiv pritisak 6-8 bar / Useful pressure 6-8 bar |  |  |  |
| 1.10. | Težina 500-1500 kg / Weight 500-1500 kg |  |  |  |
| 1.11. | Jamstvo za ispravnost prodane robe min. 1 godina za sve predmete nabave. Jamstveni rok počinje od dana prihvata isporučene robe i usluga/ Warranty for quality of a sold item minimum 1 year. The warranty period starts from the date of the acceptance of delivered goods and services. |  |  |  |