Prilog 3. Tehnička specifikacija

Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

Kolona "Ponuđeno " – ispunjava ponuditelj upisivanjem odgovora „DA“ ili „“NE

Kolona "Ponuđene tehničke specifikacije" – ispunjava ponuditelj upisivanjem specifikacije koju nudi te tipa ponuđenog proizvoda i proizvođača.

Ako je kod bilo koje stavke naveden proizvođač/marka/oznaka/tip dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis tehničke specifikacije | PONUĐENO: DA / NE | PONUĐENE SPECIFIKACIJE; TIP i PROIZVOĐAČ |
| 1.2. | Glodalica mora odgovarati navedenim karakteristikama:* broj axi/osovina: 5
* dimenzije:595 x 530x 78' mm
* težina: 78 kg
* brzina motora: 100.000 rpm
* potreban komprimiran konstantan protok zraka: 6 bar / 50 L/min
* aspiracija: uključena uz glodalicu
* vodeno hlađenje: uključeno uz glodalicu
* Torque: 9,2 Ncm
* dijametar stezača freze: 3 mm
* buka MAX 60 dbA

Glodalica mora posjedovati pokretno postolje s predviđenim mjestom za aspirator i vodeno hlađenje maksimalnih dimenzija 656 x 518 x 651Glodalica u isporuci mora uključivati: :      -      držač blokova forma 71,      -      držač blokova forma 98 mm      -      držač za glodanje jedno komadnih titanskih abutmenta      -      licenca za rad cam softvera mora biti uključena u cijenu glodalice za period od minimalno 4 godine      -      osigurana tehnička i servisna podrška unutar 24 sata3D CAD softver za dizajniranje krunica, mostova ,inlaya, overlaya, teleskopa, zglobnih vezaSoftver za dizajniranje  dodatno mora uključivati i:     -     softver  modul s proširenom individualnom morfološkom bibliotekom zuba uz cut-back opciju     -     softver modul za prečke     -     softver modul za implantate     -     softver modul  za virtualnu artikulaciju     -     softverski modul za dizajniranje i kreiranje konstrukcija s gingivom     -     softver modul za dizajniranje skeletiranih proteza     -     licenca za rad cad softvera mora biti uključena u cijenu za period od minimalno godinu dana\*\*     -     CAM softver koji podržava glodalicu iz ponude |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.g.

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis, pečat)