**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**Naziv nabave:** Nabavka usluge istraživanja tržišta i marketing plana

**Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

| **1.****Redni broj** | **2.****Zahtjevane tehničke specifikacije** | **3.****Ponuđene tehničke specifikacije** | **4.** **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Postrojenje miksera za kreme** |  |  |
| 1.1. | Namjena: miješanje i homogenizacija baznih tekućinaMaterijal izrade: AISI 316 u kontaktu s medijom, konstrukcija AISI 316 / AISI 304 / S235 plastificiranVolumen posude: cca 100 litara, mogućnost zamjene s 50 litara posudomMješač: ramska mješalica AISI 316 ili jednakovrijedan s plastičnim klizačima, cca 20 min-1Homogenizator: 2,2 kw, s mogućnošću odvojenog rada, frekventno reguliran, 2800 min-1Usip: poklopac na gornjoj kapi za usipavanje sirovinaHlađenje/grijanje: dupla stjenka posude, 4 x priključak 1“Upravljanje: plastificiran ormar, start/stop, potenciometar, grebenasta sklopka, dizanje/spuštanje/zakretanjePovršinska obrada: polirano/keramička obrada/plastificiranoPovršinska zaštita: inox, pasivizacijaPranje: priključak na kapiBrtve: TEFLON ( PTFE )Količina: 1 komad |  |  |

Datum: M.P. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_