**NABAVA SUŠARE SA TOPLINSKOM PUMPOM /**

**PROCUREMENT OF DRYER MACHINE WITH HEAT PUMP**

PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“)./ Tenderer shall complete column „Specifications offered “, defining in detail technical specifications of offered supplies (note: tenderer fills the exact specifications of offered supplies, while avoiding filling the columns only with words “compliant” and, “equivalent„ or “yes”).

**Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija./ For offer to be considered as compliant, offered supplies must meet all the requirements presented in the Technical Specifications**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Stavka / Item** | **2. Tražene karakteristike / Required characteristics** | **3. Ponuđene karakteristike / Offered characteristics** |
| **1.** | **SUŠARA SA TOPLINSKOM PUMPOM / DRYER MACHINE WITH HEAT PUMP** |  |
|  | Proizvođač/marka: / Manufacturer/brand: |  |
| Model/tip: / Model/type: |  |
| Količina: 1 / Quantity: 1 |  |
| 1.1. | Sušara sa toplinskom pumpom sastavljena od dvije zasebne sušare u kojima toplinske pumpe omogućavaju sušenje manjih količina voćne sarže, a koje čine cjelinu čime se omogućava manja potrošnja električne energije zbog mogućnosti recirkulacije zraka iz radnog prostora / Dryer machine with heat pump consisting of two separate dryers in which heat pumps allow the drying of small quantities of fruit batch, which make up the whole, thus reducing the consumption of electricity due to the possibility of recirculation of air from the workspace |  |
| 1.2. | Dimenzije sušara (D x Š x V): maksimalno 1.800 x 1.400 x 1.400 mm / Maximum dimensions of the dryers (L x W x H): 1.800 x 1.400 x 1.400 mm |  |
| 1.3. | Kapacitet grijanja sušara: minimalno 10 Kw/sat / Minimum heating capacity: 10 Kw/h |  |
| 1.4. | Kapacitet hlađenja sušara: minimalno 7 Kw/sat / Minimum cooling capacity: 7 Kw/h |  |
| 1.5. | Najviša temperatura vrućeg zraka sušara: minimalno 60℃ / Max hot air temperature of dryers: minimum 60℃ |  |
| 1.6. | Minimalna temperatura hlađenja sušara: minimalno 10℃ / Minimum cooling temperature of dryers: minimum 10℃ |  |
| 1.7. | Kontroleri osjetljivi na dodir / Touch screen controllers |  |
| 1.8. | Mogućnost kontrole temperature i vlažnosti / Ability of controlling temperature and humidity |  |
| 1.9. | Maksimalna težina sušara: 400 kg / Maximum weight of the dryers: 400 kg |  |
| 1.10. | Mogućnost sušenja voća, povrća, mesa i morske hrane / Ability of drying fruits, vegetables, meat and seafood |  |
| 1.11. | Jamstvo sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, minimalno 12 mjeseci / Warranty according to Tender Documentation, minimum 12 months. |  |