**PRILOG I – PONUDBENI LIST**

Evidencijski broj nabave **001-103/2020-9**

Naziv nabave- **Kupnja, opremanje i montaža lakirnice (nove linije za bojanje) za polietilenske kacige**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručitelj: | Šestan – Busch d.o.o. |
| Adresa: | Industrijska zona 3, 40323 Prelog |
| OIB: | 03410818430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ponuditelj: |  |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Zajednica ponuditelja (zaokružiti) | NE |
| Ponuditelj oslobođen PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba Ponuditelja: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-mail: |  |
| Broj ponude: |  |
| Cijena ponude u HRK bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude u HRK s PDV-om |  |
| Rok valjanosti ponude: [[1]](#footnote-1) |  |

Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, ponuditelj daje ponudu, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_\_\_.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja te pečat ponuditelja)*

# PRILOG II *-* IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU I NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA

Radi dokazivanja nepostojanja situacije opisanih točkom 3. Dokumentacije za nadmetanje, a koje bi mogle dovesti do isključenja ponuditelja iz postupaka nabave, dajem slijedeću izjavu

**IZJAVA**

|  |
| --- |
| Kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ime i prezime ) (adresa prebivališta) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , OIB broj*,* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za |
| zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) |
|  |

ovdje potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji sam državljanin:

1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcija, prijevara, terorizam, financiranje terorizma, pranje novca, dječji rad ili drugi oblik trgovanja ljudima;
2. ponuditelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta ponuditelja;
3. ponuditelj je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
4. ponuditelj nije lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete sposobnosti;
5. ponuditelj nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije je u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti te nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;
6. ponuditelj nije u posljednje dvije godine od dana početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust, a što Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_/ 20\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| ZA PONUDITELJA |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe te pečat ponuditelja ) |
|  |

**PRILOG III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NABAVA LAKIRNICE (NOVE LINIJE ZA BOJANJE) ZA POLIETILENSKE KACIGE

Tehničkim specifikacijama predstavljaju se minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba ili usluga mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

**Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno karakteristike ponuđene robe ili usluge (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe ili usluge, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponuda mora biti dovoljno jasna s jasno navedenim tehničkim specifikacijama kako bi se mogla napraviti jednostavna usporedba između traženih i ponuđenih specifikacija.** **Ponude u kojima se precizno ne vidi tehnička specifikacija ponuđene robe neće biti prihvatljive za nadmetanje**

Stupac «Bilješke, reference na dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Osim ako nije drugačije navedeno, zahtjevi koji su navedeni u Dokumentaciji za nadmetanje predstavljaju minimalne standarde koje oprema mora zadovoljiti. Zahtijevani segmenti predmeta nabave trebaju biti istih ili sličnih karakteristika. Za sve zahtijevane stavke moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Ako pored naziva nije naveden izraz „ili jednakovrijedno“, i u tom slučaju je dozvoljeno ponuditi jednakovrijednu robu ili usluge. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora u obrascu tehničkih specifikacija, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke oproizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti ili sl.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **LAKIRNICA (LINIJA ZA BOJANJE) – 1 SET** | | |
| **Br.** | **Tražene tehničke specifikacije** | **Ponuđene tehničke specifikacije** | **Bilješke/reference na dokumentaciju** |
| **1** | Oprema za odsis zraka iz prostora lakiranja koja se sastoji od:  - Odsisna stijena sa suhim postupkom filtracije s minimalno dva stupnja filtracije  - ventilator i motor u odgovarajućoj protueksplozijskoj izvedbi za zonu 1 ATEX 2G (ili jednakovrijedan) s protokom zraka od minimalno 15.000 m³/h  - Odsisni i tlačni cjevovod (okrugli falcani) s montažnim i ovjesnim materijalom. Elementi trebaju biti izrađen od pocinčanog lima debljine od 0,6-1mm, Pripadajući otsisni i tlačni cjevovod lakirnice i kvadratni  kanali na prirubnicu). |  |  |
| **2** | Oprema za dobavu zraka koja se sastoji od:  - Jedinice za dobavu čistog zraka kapaciteta minimalno 16.000 m3/h uz termogen sljedećih karakteristika:  -toplinska snaga minimalno 150 kW  - ventilator i motor s protokom zraka od minimalno 15.000 m3/h  - dvostupanjski plamenik na zemni plin i pripadajuće instalacije uključujući dimnjak visine od najmanje 5 m.  - Odsisni i tlačni cjevovod s montažnim i ovjesnim materijalom (okrugli falcani i kvadratni kanali na prirubnicu).  Elementi trebaju biti izrađeni iz pocinčanog lima debljine od 0,6 - 1mm. |  |  |
| **3** | Atestirane protupožarne zaklopke vatrootpornosti od minimalno 90 min. |  |  |
| **4** | Istrujne rešetke sastavljene od filtera EU5 ili višeg stupnja filtracije minimalnih dimenzija 6.000x1.500x400 mm. |  |  |
| **5** | Sušionica finalnih proizvoda koja se sastoji od najmanje: |  |  |
| **6** | Oprema za dobavu zraka u prostor sušenja koja se sastoji od:  - Jedinice za dobavu čistog zraka kapaciteta minimalno 10.000 m3/h uz termogen sljedećih karakteristika:  -toplinska snaga minimalno 120 kW  - ventilator i motor u protueksplozivnoj izvedbi za zonu 2 ATEX 3G (ili jednakovrijedan)  - dvostupanjski plamenik na zemni plin i pripadajuće instalacije uključujući dimnjak visine 5 m.  -recirkulacijski cjevovod (okrugli falcani i kvadratni kanali na prirubnicu).  Elementi trebaju biti izrađeni iz pocinčanog lima debljine od 0,6 - 1mm s montažnim i ovjesnim materijalom  - Istrujne rešetke sastavljene od filtera EU5 ili višeg stupnja filtracije minimalnih dimenzija 6.000x1.500x400 mm  - odsisna stijena prostora sušenja s odgovarajućim brojem regulacijskih ventilacijskih rešetki minimalnih dimenzija 6.000x1.500x400 mm |  |  |
| **7** | Pripadajuće elektroinstalacije s mogućnošću automatizacije proizvodnih procesa lakirnice preko PLC kontrolora i korisničkog sučelja (upravljanje funkcijama te vizualizacija i alarmiranje preko displaya osjetljivog na dodir):  - Razvodni ormar automatike i napajanja prema uvjetima nadležnog tijela (MUP, Sektor za eksplozivne atmosfere) s ugrađenom opremom robne marke ABB, Danfoss ili jednakovrijedan  - frekventni regulatori za upravljanje motorima ventilatora (regulacija podtlak/nadtlak)  - regulacija temperature u prostoru  - Izvođenje elektroinstalacija i povezivanje svih potrošaća lakirnice uz izdavanje ispitnih protokola i ispitivanje za potrebe suglasnosti nadležnog tijela (MUP, Sektor za eksplozivne atmosfere)  - LED rasvjetna tijela u protueksplozivnoj izvedbi za zonu 1 ATEX 2G (ili jednakovrijedan) snage minimalno 5 X 70 W  - LED rasvjetna tijela u standardnoj izvedbi s kučištem koje uključuje antistatičku zaštitu minimalno 20 x 70W  - Rasvjetno tijelo za slučaj nužde u protueksplozivnoj izvedbi za zonu 1 ATEX 2G (ili jednakovrijedan) najmanje 2 X 1W |  |  |
| **8** | Lakirnica mora biti tehnički zamišljena i smještena u postojeće industrijsko postrojenje Šestan - Busch u maksimalnim dimenzijama 27.000 mm X 7.000 mm (154 m2) i maksimalne visine 6.000 mm |  |  |
| **9** | Kabina za lakiranje i sušenje:  - minimalnih dimenzija 17.500 x 5.500 x 2.200 mm  - sastavljena od izolacijskih panela (minimalna klasa otpornosti na požar F90) i pripadajučom podkonstrukcijom  - s dvije protupožarne fiksne staklene stijene minimalnih dimenzija 1.000 x 1.000 mm (klasa otpornosti na požar minimalno T90)  - Protupožarna zaokretna jednokrilna vrata (minimalna klasa otpornosti na požar T90) s pripadajućim ovratnikom, brtvilima i automatskim zatvaranjem minimalnih dimenzija 800 x 2.000 mm  - Dvoja protupožarna dvokrilna zaokretna vrata (minimalna klasa otpornosti na požar T90) s pripadajućim ovratnikom, brtvilima, spuštajućom brtvom, te magnetima za otvorenost minimalnih dimenzija 1.600 x 2.000 mm  Zaokretna dvokrilna vrata – standardna u kompletu s pripadajućim ovratnikom i spuštajućom brtvom dimenzija 1.600x2.000 mm. |  |  |
| **10** | DOBAVA, UGRADNJA, PUŠTANJE SUSTAVA U RAD I OBUKA KORISNIKA |  |  |

**PRILOG IV– TROŠKOVNIK**

NABAVA LAKIRNICE (LINIJE ZA BOJANJE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RB** | **2. Naziv stavke** | **3. Količina** | **4. Cijena stavke**  **(HRK bez PDV-a)** | **5.Ukupna cijena stavke (HRK bez PDV-a) /** |
| 1. | **LAKIRNICA (LINIJA ZA BOJANJE) ZA POLIETILENSKE KACIGE** | 1 set |  |  |
| **Cijena ponude, HRK Bez PDV-a** | | | |  |
| **PDV** | | | |  |
| **Cijena ponude, HRK s PDV-om** | | | |  |

**PRILOG V**

**IZJAVA PONUDITELJA o roku ispunjenja i trajanju jamstva**

**NABAVA** **LAKIRNICE (LINIJE ZA BOJANJE) ZA POLIETILENSKE KACIGE**

**IZJAVA**

|  |
| --- |
| ovdje potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da |

ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ) (adresa prebivališta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , OIB broj, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za

zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

1. **da će ponuditelj, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, robu i usluge specificirane Dokumentacijom za nadmetanje, Prilogom 4., isporučiti najkasnije u roku navedenom u tablici što će postati rok isporuke opreme sukladno potpisanom Ugovoru o nabavi robe.**

Tablica 1*.* Dinamika realizacije Ugovora o isporuci robe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rbr. Stavke | Predmet nabave | Broj dana realizacije |
| 1. |  |  |

1. **da će ponuditelj, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, jamčiti za ispravnost prodane robe u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci od dana isporuke predmeta nabave.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesto i datum:** |  | **ZA PONUDITELJA:** |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje  te pečat ponuditelja) |

**PRILOG VI**

**IZJAVA PONUDITELJA o urednom izvršenju ugovora uz reference na izvršene poslove**

**IZJAVA**

|  |
| --- |
| ovdje potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da |

ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ) (adresa prebivališta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , OIB broj, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za

zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

1. **da sam izvršio sljedeće ugovore za industrijska postrojenja ili lakirnicu sličnih parametara predmetu nabave, uključujući izradu projektne tehničke dokumentacije, prema ugovorenim stranama.**

Tablica 1*.* Izvršeni ugovori i reference (po potrebi dodati redke)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr. Stavke | Predmet Ugovora | Kupac | Datum realizacije | Vrijednost ugovora |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

1. da su izdani pozitivni nalazi i da je izdana sukladnost za puštanje u pogon gore navedenih ugovorenih postrojenja od strane nadležnih tijela:

Tablica 2*.* Izvršeni ugovori i pozitivni nalazi/suglasnost nadležnih tijela (po potrebi dodati redke)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rbr. Stavke | Predmet Ugovora | Nadležno tijelo koje je izdalo pozitivan nalaz/suglasnost | Datum izdavanja |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. **da raspolažem s (navesti broj) \_\_\_\_ servisera koji posjeduje/u strukovnu sposobnost, stručno znanje za postavljanje, instalaciju, obuku djelatnika i servisiranje robe koja je predmet nabave.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesto i datum:** |  | **ZA PONUDITELJA:** |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje  te pečat ponuditelja) |

1. Ponuda mora biti valjana 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti mogu biti odbijene [↑](#footnote-ref-1)