**PRILOG IV - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Popunjava ponuditelj:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUDITELJA |  |
| MARKA AUTOMOBILA |  |
| MODEL AUTOMOBILA |  |

Tražene tehničke specifikacije:

|  |  |
| --- | --- |
| GODINA PROIZVODNJE | 2020. |
| PRIJEĐENI KILOMETRI | Novo vozilo |
| **MOTOR** | |
| Zapremina (ccm): | min 1990 ccm |
| Snaga (kW): | min 95 |
| Vrsta pogonskog goriva: | Eurodiesel |
| Norma emisije ispušnih plinova: | min EURO 6 |
| **KAROSERIJA** | |
| Karoserijski oblik: | kombi |
| Broj vrata: | min 5 |
| Dužina vozila: | L2 min 5300 mm |
| Visina vozila: | H1 min 1900 mm |
| **BROJ MJESTA** | |
| Sjedeća: | 8+1 |
| **NADOGRADNJA** | |
| Elektro-hidraulična rampa na stražnja vrata za ulaz osoba s invaliditetom | Da |
| Nosivost rampe za ulaz osoba s invaliditetom | min 350 kg |
| Sigurnosni ručni pogon rampe za ulaz osoba s invaliditetom u slučaju prestanka napajanja | Da |
| Vodilice za vezivanje kolica i osobe u kolicima podne | Da |
| Komplet sigurnosnih pojaseva za pričvršćivanje kolica i osoba u kolicima | Da |
| Atest vozila sa nadogradnjom za prijevoz osoba s invaliditetom | Da |
| Elektro-mehanička stepenica za bočna vrata za olakšan ulazak osoba s invaliditetom sinkronizirana s radom vrata | Da |
| Mogućnost prilagodbe za prijevoz 8+1 osoba kad se ne koristi opcija prijevoza osoba s invaliditetom | Da |
| **OPREMA** | |
| Sustav protiv blokiranja kočnica | Da |
| Regulator pogonskog proklizavanja | Da |
| Elektronski sustav stabilnosti vozila | Da |
| Zračni jastuci za vozača i suvozača | Da |
| Klima uređaj | Da |
| Klima uređaj straga | Da |
| Mjenjač ručni, min 6 brzina | Da |
| Centralno zaključavanje | Daljinsko |
| Električni podesivi i grijani vanjski retrovizori | Da |
| Električni podizači prozora | Prednji |
| Svjetla za maglu sprijeda i straga | Da |
|  |  |
| Rezervni kotač normalnih dimenzija | Da |
| Radio | Da |
| Tempomat s graničnikom brzine | Da |
| 12 V utičnica | Da |
| Kompletno ostakljeno vozilo (bočne strane) | Da |
| Senzori za pomoć pri parkiranju | Da |
| Stražnja vrata dvokrilna s mogućnošću otvaranja 180° | Da |
| Putnička sjedala sa sigurnosnim pojasevima  u 3 točke | Da |
| Set obavezne opreme (kutija prve pomoći,  trokut, reflektirajući prsluk, set rezervnih  žarulja) | Da |
| Vatrogasni aparat zakonski propisan i  učvršćen | Da |
| Gumeni tepisi | Da |
| Stražnji brisač stakla | Da |
| Dodatni set zimskih guma | Da |
| Servo upravljač podesiv po visini i dubini | Da |
| Jamstveni rok | min 2 godine |
| Rok isporuke (od dana potpisivanja ugovora) | max 90 dana |