#

# PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

**Tehničke specifikacije predmeta nabave**

Oznaka nabave: 3

Naziv nabave: **Nabava stroja za izradu implantata i medicinskih instrumenata (bez alata)**

Naručitelj: EONEX d.o.o., Gospodarska ulica 6, 42202 Trnovec Bartolovečki, OIB: 89136489240

***Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije». Ponuditelj treba popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe. Također, u kategoriji „Ponuđene specifikacije“ treba popuniti kategorije „Naziv proizvođača“ i „Naziv modela“.***

Stupac «Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju» Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Stupac «Ocjena DA/NE» Ponuditelj **ne popunjava** s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja

Zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAŽENE SPECIFIKACIJE STROJA ZA IZRADU IMPLANTATA I MEDICINSKIH INSTRUMENATA (BEZ ALATA) | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju | Ocjena (DA/NE) |
| NAZIV PROIZVOĐAČA:: |  |  |  |
| NAZIV MODELA:: |  |  |  |
| 5 osni obradni centar  |  |  |  |
| vreteno minimalno 18.000 okretaja, snage  minimalno 20 kw, Konus vretena HSK A63 |  |  |  |
| mogućnost 5 osne simultane obrade |  |  |  |
| obradni prostor minimalno 600x550x450 |  |  |  |
| brzi hod minimalno 35m/min, akceleracija min 6m/s2 |  |  |  |
| hlađenje kroz vreteno sa minimalno 40 bar pritiska, papirni rolo filter |  |  |  |
| transporter špene |  |  |  |
| laserska kontrola promjera alata, kontrola loma alata |  |  |  |
| filtracija zraka obradnog prostora stroja |  |  |  |
| veličina stola 5 osi u rangu veće od 300mm i manje od 400 mm |  |  |  |
| magazin alata sa minimalno 80 mjesta |  |  |  |
| osnovna konstrukcija stroja od mineralnog betona |  |  |  |
| Uključen prijevoz stroja do Naručitelja, istovar stroja na mjestu instalacije, instalacija stroja u proizvodni pogon i priključivanje , puštanje stroja u pogon |  |  |  |
| uključeno „all risk“ osiguranje |  |  |  |
| Uključen testni rad |  |  |  |
| Uključena edukacija operatera |  |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/20\_\_. M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za

zastupanje gospodarskog subjekta)