# PRILOG 2 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**Kolone 1, 2 i 3 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 5 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 3 je ispunjena od strane Naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane Ponuditelja)
* Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj s detaljima ponuđene opreme koju može poslati i u zasebnom dokumentu (riječ „Da” je dovoljna ako oprema/usluga u potpunosti zadovoljava onu koju propisuje Naručitelj, ali je u tom slučaju potrebno dostaviti odvojeni dokument sa specifikacijom opreme/uputstvima iz kojih je razvidno da se radi jednakovrijednoj opremi/usluzi)
* Kolona 5 omogućava Ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **Grupa** | **R.br.** | **Naziv stavke troška i zahtijevane tehničke i funkcionalne specifikacije** | **Ponuđena oprema i tehničke specifikacije** | **Napomene, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| **(Navedite točne specifikacije ili upišite „Da“ te priložite odvojeni dokument sa specifikacijom predmeta nabave)** |
| **1** | **1** | **Utovarivači** |  |  |
| **1.1.** | **Bager za pretovar** |  |  |
| **- motor koji zadovoljava min. EPA Tier IV f propise o emisiji ispušnih plinova ili jednakovrijedno**  **- snaga motora min 125 kW**  **- minimalno 6-cilindrični motor s direktnim ubrizgavanjem turbopunjačem**  **- vanjska širina na kotačima: min. 2.500 mm**  **- pune duple gume min. 10.00-20**  **- težina stroja od 23.500 kg do 26.000 kg**  **- horizontalni doseg ruke od centra težišta stroja min. 12.500 mm**  **- dužina krana min.6.800 mm**  **- dužina ruke min.5.200 mm**  **- pumpa ili pumpe hidraulike min. protoka kod max. opterećenja 375 lit.**  **- rezervoar goriva min. 370 litara**  **- brzina vrtnje kupole min.10,8 o/min**  **- hidraulično podizna kabina min.2.500 mm**  **OPREMA:**  **- minimalno 4 hidraulične stope**  **- ergonomska, sigurnosna kabina s klimom**  **- instalacija za grajfer**  **- zapremina grajfera min. 800 litara**  **- grajfer s minimalno 5 lopatica**  **- rotator grajfera**  **- kamera za pogled unazad**  **- sigurnosno staklo na kabini**  **- centralno podmazivanje stroja**  **- radna svjetla**  **- zaštita od sunca**  **- radio** |  |  |
| **1.2.** | **Utovarivač na kotačima** |  |  |
| **- motor min 4-taktni turbodiesel motor**  **- neto snaga motora od 115 kW do 130 Kw**  **- zapremina motora minimalno 6.5 litara**  **- hidrodinamički prijenos snage**  **- okretni moment od minimalno 740 Nm**  **- težina utovarivača od 13.500 kg do 15.000 kg**  **- hidraulična pumpa pri maksimalnom protoku minimalno 145 litara**  **- brzina kretanja naprijed minimalno 39 km/h**  **- rezervoar goriva minimalno 210 litara**  **- hidraulično ulje u prednjoj osovini minimalno 22 litra**  **- hidraulično ulje u zadnjoj osovini minimalno 22 litra**  **OPREMA:**  **- korpa zapremine minimalno 1.8 m3 ,širine maksimalno 2.450 mm ,sa daskom i funkcijom visokog istresanja**  **- visina dizanja korpe poravnati-horizontalni položaj donje stjenke do svornjaka od minimalno 4.400 mm**  **- zglobno upravljanje**  **- ROPS/FOPS kabina sa sigurnosnim staklima**  **- gume L5, dimenzije minimalno 20.5-R25**  **- kamera za pogled unatrag**  **- klima**  **- kontrola mirne vožnje**  **- dodatni krug hidraulike za korpu sa visokim istresanjem**  **- radio**  **- centralno podmazivanje**  **- alarm za vožnju unatrag**  **- radna svjetla**  **- zaštita od sunca**  **- komplet alata**  **- rotaciono svjetlo** |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020.g. Za Ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe)