# **OBUJMICA ZA BETONSKI NOGAR I DRVENI TK STUP**

Obujmica za betonske nogare (jednostruka) mora zadovoljavati uvjet opterećenja min. 80 kN. Upotrjebljeni materijal za obujmicu mora biti pocinčan, kao i vijci, matice i podlošci. Cinčanje provesti toplim postupkom prema «Tehničkim uvjetima za toplo pocinčavanje tt materijala od čelika», NN br. 53/91 (PTT Vjesnik br. 2/73).

Izvođač na zahtjev HT- a prije ugradnje mora podnijeti dokaze o kvaliteti upotrjebljenog materijala, te dokaze o provedbi ispitivanja na vlak.

Slijedi grafički prikaz sa nekim osnovnim dimenzijama:



Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.