**INTEGRA d.o.o.**

OIB: 13405669320

Trg kralja Tomislava 4, Varaždin

Telefon, mail: +385 42 301 601; +385 98 272 512; [sales@integra-system.com](mailto:sales@integra-system.com); [mac@ivora.hr](mailto:mac@ivora.hr)

**IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA BR. 1**

**NAZIV NABAVE: Dogradnja proizvodnog pogona**

Varaždin, 13.1.2021.

**U Pozivu na dostavu ponuda, točka 8.4. Rok i adresa za dostavu ponuda, mijenja se i glasi:**

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom, najkasnije **do 22.01.2021. do 10:00 h** na adresu: Integra d.o.o., Mavra Schlengera 21, Gornji Kneginec, 42204 Turčin (Varaždinska županija). Na omotnici mora biti naznaka „ne otvarati“.

**U TROŠKOVNIKU mijenjaju se sljedeće stavke i glase:**

**Stavka X.13 građevinsko-obrtnički radovi / stolarski radovi PVC i Al**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | Dobava materijala, izrada i ugradnja unutarnje staklene stijene koja se sastoji od dvije fiksne plohe između kojih se nalaze jednokrilna zaokretna puna drvena vrata korisnih svijetlih dimenzija 90x240 cm + fiksni drveni dio iznad vrata. Stavka ukupne proizvodne dimenzije 482 x 302 cm. Boćna fiksna stakla neprovidna po odabiru projektanta, izvesti kao troslojno sigurnosno staklo 6+f+6+f+6, ukupne debljine 18 mm. Dovratnik i okvir stakla 8x20 cm od lameliranog tvrdog drva (ariš ili hrast), brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po doabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. U cijeni i podni automatski zatvarač. Stijena u kancelariji direktora. Za stavku izvođač treba izraditi radionički nacrt koji treba dati na odobrenje projektantu.Shema br. 9 |  |  |
|  | - dovratnik i doprozornik, ustabiljeno lamelirano drvo 8x20 cm, sa elementima za fiksiranjem u osnovnu građevinsku konstrukciju, |  |  |
|  | - vrata drvena, puna korisnih dimenzija 90x240 cm plus fiksni dio iznad vrata (materijal kao vrata), visine do 3,00 metara |  |  |
|  | - boćna fiksna ostaklenja sa sigurnosnim staklom, visine do 3,0 metara , staklo sigurnosno (sa folijom), ukupne debljine 18 mm, komplet sa potrebnim brtvljenjem i opšavima. |  |  |
|  |  | kompl | **3** |

**Stavka X.14 građevinsko-obrtnički radovi / stolarski radovi PVC i Al**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14** | Izrada, dobava i postava dvokrilnih staklenih vrata sa drvenim dovratnikom, ukupne proizvodne dimenzije 178x302 cm. Vrata od sigurnosnog neprovidnog stakla 6+f+6 ukupne minimalne debljine 12 mm. Korisna visina vrata 240 cm, nadsvjetlo fiksno od stakla kao vrata. Dovratnik od stabiliziranog lameliranog tvrdog drva (ariš, hrast), presjeka 8x20 cm brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odoabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. U cijeni i podni automatski zatvarač.. Shema br. 10. | kom | **2** |

**Stavka X.15 građevinsko-obrtnički radovi / stolarski radovi PVC i Al**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15** | Izrada, dobava i postava jednokrilnih punih drvenih vrata korisnih dimenzija 70x240 cm plus fiksni dio iznad vrata (materijal kao vrata), za ukupnu proizvodnu visinu od 302 cm. Dovratnik od stabiliziranog lameliranog tvrdog drva (ariš, hrast), presjeka 8x20 cm brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja u tonu kao vrata. Vrata furnirana finalno obrađena kao dovratnik. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odoabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Vrata za sanitarni čvor i čajnu kuhinju kata. |  |  |
|  | - vrata za svijetli korisni otvor 70x248 cm + fiksno nadsvjetlo, shema 11. | kom | **3** |

**Stavka X.18 građevinsko-obrtnički radovi / stolarski radovi PVC i Al**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **18** | Dobava i montaža staklenih ispuna u stolarske drvene okvire kao pregrada hodnika i uredskih prostorija na 1 katu. Staklena fiksna ispuna je velikoplošno sigurnosno neprovidno staklo 6+f+6f+6, debljine 18 mm, komplet ugradnja prema pravilima struke, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom. Obvezna izmjeraa licu mjesta. |  |  |
|  | - staklo 50x300 cm, obračunati u stavci oznake A)X/13 | kom | **3** |
|  | - staklo 300x300 cm, obračunati u stavci oznake A)X/13 | kom | **3** |

**Stavka X.20 građevinsko-obrtnički radovi / stolarski radovi PVC i Al**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20** | Dobava i montaža staklenih neprovidnih vrata prema uredima i prostorijama na 1 katu. Staklena vrata su u izvedbi sa podnim pumpama sa zaustavljačima - u/na podu - 0-90-180 st., dok je na stropu trn od istog okovnog kompleta.Vrata su od kaljenog float stakla d=10 mm. Vrata se otvaraju pomoću ručki, visine 120 - 160 cm, u izvesdbi od brušenog inoxa. |  |  |
|  | - dvokrilna vrata za korisni otvor 160x240 cm, obračunati u stavci oznake A)X/14 | kom | **2** |
|  | - jednokrilna vrata za korisni otvor 90x240 cm, obračunato u stavci oznake A)X/12 | kom | **1** |
|  | - jednokrilna vrata za korisni otvor 70x248 cm, obračunato u stavci oznake A)X/15 | kom | **0** |

Sve ostale stavke u Pozivu na dostavu ponuda i Troškovniku ostaju nepromijenjene.

Prilaže se novi:

* Poziv na dostavu ponuda
* Troškovnik