**Prilog 3. Tehničke specifikacije predmeta nabave**

Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama (tablica 1.) predstavljaju tehničke karakteristike koje ponuđeni predmeti nabave trebaju zadovoljiti, odnosno biti jednake ili bolje od onih koje su propisane / tražene, te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom. Ponuditelj je obvezan ponuditi sve tražene stavke predmeta nabave.

Kolona "Ponuđeno " – ispunjava ponuditelj upisivanjem odgovora „DA“ ili „“NE

Kolona "Ponuđene tehničke specifikacije" – ispunjava ponuditelj upisivanjem specifikacije koje nudi.

Ako je kod bilo koje stavke naveden proizvođač/marka/oznaka/tip/norme/standardi dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod.

**Tablica 1: Tehničke specifikacije predmeta nabave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahtijevane tehničke specifikacije** | **PONUĐENO: DA / NE** | **PONUĐENE SPECIFIKACIJE** |
| **SVI UREĐAJI I OPREMA SU NOVI I NEKORIŠTENI** |  | **Ne upisuje se ništa** |
| **Svi uređaji i oprema imaju Jamstveni rok u minimalnom trajanju od 12 mjeseci.** |  | **Ne upisuje se ništa** |
| **Hladnjak** | | |
| * Minimalno kapacitet (neto zapremnina) 1.200 litara |  |  |
| * Automatsko odmrzavanje |  |  |
| * Dvokrilni |  |  |
| * Temperaturni režim minimalno: -1 do minimalno +6 |  |  |
| * Na kotačićima |  |  |
| * Digitalni prikaz temperature |  |  |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika |  |  |
| **Konvencionalna pećnica (konvekcijska) električna pećnica** | | |
| * Minimalna snaga 10 kW |  |  |
| * Broj posuda: minimalno 8 |  |  |
| * Direktno ubrizgavanje pare |  |  |
| * Automatski sustav pranja |  |  |
| **Ledomat** | | |
| * Kapacitet: minimalno 11 kg |  |  |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Ugrađen sustav za čišćenje |  |  |
| **Mikrovalna pećnica** | | |
| * Minimalni kapacitet: 20 l |  |  |
| * Minimalno dva stupnja jačine |  |  |
| * Funkcija odmrzavanja |  |  |
| **Peć za pizzu** | | |
| * Minimalna snaga: 11 kW |  |  |
| * Izrađena od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Minimalno dvije komore |  |  |
| * Raspon temperature minimalno od 40 do minimalno 400°C |  |  |
| **Pekač palačinki (električni)** | | |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Promjer ploče minimalno 300 mm |  |  |
| * Elektronska kontrola topline |  |  |
| **Perilica suđa** | | |
| * Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Dimenzija košare minimalno 400x400 mm |  |  |
| * Minimalna dva ciklusa pranja |  |  |
| * Oprema za priključak za vodu i odvod |  |  |
| * Minimalno 3 košare |  |  |
| **Roštilj (stolni plinski roštilj)** | | |
| * Plinski |  |  |
| * Površina od čelika |  |  |
| * Minimalna površina grijača 800x350 mm |  |  |
| * Minimalno 2 grijaće zone |  |  |
| * Temperatura roštiljanja od 0 do minimalno 250°C |  |  |
| * Posuda za masnoću koja se može izvaditi |  |  |
| **Stroj za rezanje (salamoreznica)** | | |
| * Ručica za podešavanje debljine rezanja |  |  |
| * Debljina rezanja do minimalno 14mm |  |  |
| * Integrirani alat za oštrenje noža |  |  |
| **Toster** | | |
| * Preklopni |  |  |
| * Dva odvojena grijača elementa |  |  |
| * Minimalna snaga 2000 W |  |  |
| **Napa** | | |
| * Sa filterima i ispustom za mast |  |  |
| * Zidna |  |  |
| * Minimalnih dimenzija 2400x750x400 mm |  |  |
| **ŠATOR** | | |
| * Minimalnih dimenzija 7x9 metara |  |  |
| * Minimalna visina postavljenog šatora 195 cm |  |  |
| * Mora biti vodonepropustan |  |  |
| * Mora biti vatrootporan |  |  |
| * Težina: maksimalno 350 kg |  |  |
| **RASHLADNI UREĐAJ (klimatizacijski uređaj)** | | |
| * Mora biti mobilan |  |  |
| * Mora imati opciju hlađenja |  |  |
| * Mora imati opciju grijanja |  |  |
| * Težina: Maksimalno 40 kg |  |  |
| * Minimalni učinak hlađenja i grijanja 3 kW |  |  |
| **POSUĐE I PRIBOR ZA JELO (komplet: nož, žlica, vilica, duboku tanjur, plitki tanjur, desertni tanjur, čaša)** | | |
| * Nož od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Žlica od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Vilica od nehrđajućeg čelika |  |  |
| * Porculanski duboki tanjur minimalnog promjera 24 cm |  |  |
| * Porculanski plitki tanjur minimalnog promjera 24 cm |  |  |
| * Porculanski desertni tanjur minimalnog promjera 19 cm |  |  |
| * Staklena čaša minimalne zapremine 0,2 l |  |  |
| **KANTA** | | |
| * Pedalno/nožno otvaranje kante |  |  |
| * Zapremnina minimalno 75 l |  |  |
| * Izrađena od nehrđajućeg čelika |  |  |
| **PLINSKA PEĆ (plinska grijalica)** | | |
| * Vanjska plinska grijalica |  |  |
| * Pokretna na kotačima |  |  |
| * Sigurnosni ventil za zatvaranje dovoda plina u slučaju pada grijalice |  |  |

Mjesto i datum M.P. Ime i prezime (osobe ovlaštene za zastupanje)