**Prilog 3. Tehničke specifikacije predmeta nabave**

Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama (tablica 1.) predstavljaju tehničke karakteristike koje ponuđeni predmeti nabave trebaju zadovoljiti, odnosno biti jednake ili bolje od onih koje su propisane / tražene, te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom. Ponuditelj je obvezan ponuditi sve tražene stavke predmeta nabave.

Kolona "Ponuđeno " – ispunjava ponuditelj upisivanjem odgovora „DA“ ili „“NE

Kolona "Ponuđene tehničke specifikacije" – ispunjava ponuditelj upisivanjem specifikacije koje nudi.

Ako je kod bilo koje stavke naveden proizvođač/marka/oznaka/tip/norme/standardi dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod.

**Tablica 1: Tehničke specifikacije predmeta nabave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahtijevane tehničke specifikacije** | **PONUĐENO: DA / NE** | **PONUĐENE SPECIFIKACIJE** |
| **SVI UREĐAJI I OPREMA SU NOVI I NEKORIŠTENI** |  | **Ne upisuje se ništa** |
| **Svi uređaji i oprema imaju Jamstveni rok u minimalnom trajanju od 12 mjeseci.** |  | **Ne upisuje se ništa** |
| **Hladnjak** |
| * Minimalno kapacitet (neto zapremnina) 1.200 litara
 |  |  |
| * Automatsko odmrzavanje
 |  |  |
| * Dvokrilni
 |  |  |
| * Temperaturni režim minimalno: -1 do minimalno +6
 |  |  |
| * Na kotačićima
 |  |  |
| * Digitalni prikaz temperature
 |  |  |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| **Konvencionalna pećnica (konvekcijska) električna pećnica** |
| * Minimalna snaga 10 kW
 |  |  |
| * Broj posuda: minimalno 8
 |  |  |
| * Direktno ubrizgavanje pare
 |  |  |
| * Automatski sustav pranja
 |  |  |
| **Ledomat** |
| * Kapacitet: minimalno 11 kg
 |  |  |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Ugrađen sustav za čišćenje
 |  |  |
| **Mikrovalna pećnica** |
| * Minimalni kapacitet: 20 l
 |  |  |
| * Minimalno dva stupnja jačine
 |  |  |
| * Funkcija odmrzavanja
 |  |  |
| **Peć za pizzu** |
| * Minimalna snaga: 11 kW
 |  |  |
| * Izrađena od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Minimalno dvije komore
 |  |  |
| * Raspon temperature minimalno od 40 do minimalno 400°C
 |  |  |
| **Pekač palačinki (električni)**  |
| * Izrađen od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Promjer ploče minimalno 300 mm
 |  |  |
| * Elektronska kontrola topline
 |  |  |
| **Perilica suđa** |
| * Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Dimenzija košare minimalno 400x400 mm
 |  |  |
| * Minimalna dva ciklusa pranja
 |  |  |
| * Oprema za priključak za vodu i odvod
 |  |  |
| * Minimalno 3 košare
 |  |  |
| **Roštilj (stolni plinski roštilj)** |
| * Plinski
 |  |  |
| * Površina od čelika
 |  |  |
| * Minimalna površina grijača 800x350 mm
 |  |  |
| * Minimalno 2 grijaće zone
 |  |  |
| * Temperatura roštiljanja od 0 do minimalno 250°C
 |  |  |
| * Posuda za masnoću koja se može izvaditi
 |  |  |
| **Stroj za rezanje (salamoreznica)** |
| * Ručica za podešavanje debljine rezanja
 |  |  |
| * Debljina rezanja do minimalno 14mm
 |  |  |
| * Integrirani alat za oštrenje noža
 |  |  |
| **Toster** |
| * Preklopni
 |  |  |
| * Dva odvojena grijača elementa
 |  |  |
| * Minimalna snaga 2000 W
 |  |  |
| **Napa** |
| * Sa filterima i ispustom za mast
 |  |  |
| * Zidna
 |  |  |
| * Minimalnih dimenzija 2400x750x400 mm
 |  |  |
| **ŠATOR** |
| * Minimalnih dimenzija 7x9 metara
 |  |  |
| * Minimalna visina postavljenog šatora 195 cm
 |  |  |
| * Mora biti vodonepropustan
 |  |  |
| * Mora biti vatrootporan
 |  |  |
| * Težina: maksimalno 350 kg
 |  |  |
| **RASHLADNI UREĐAJ (klimatizacijski uređaj)** |
| * Mora biti mobilan
 |  |  |
| * Mora imati opciju hlađenja
 |  |  |
| * Mora imati opciju grijanja
 |  |  |
| * Težina: Maksimalno 40 kg
 |  |  |
| * Minimalni učinak hlađenja i grijanja 3 kW
 |  |  |
| **POSUĐE I PRIBOR ZA JELO (komplet: nož, žlica, vilica, duboku tanjur, plitki tanjur, desertni tanjur, čaša)** |
| * Nož od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Žlica od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Vilica od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| * Porculanski duboki tanjur minimalnog promjera 24 cm
 |  |  |
| * Porculanski plitki tanjur minimalnog promjera 24 cm
 |  |  |
| * Porculanski desertni tanjur minimalnog promjera 19 cm
 |  |  |
| * Staklena čaša minimalne zapremine 0,2 l
 |  |  |
| **KANTA** |
| * Pedalno/nožno otvaranje kante
 |  |  |
| * Zapremnina minimalno 75 l
 |  |  |
| * Izrađena od nehrđajućeg čelika
 |  |  |
| **PLINSKA PEĆ (plinska grijalica)** |
| * Vanjska plinska grijalica
 |  |  |
| * Pokretna na kotačima
 |  |  |
| * Sigurnosni ventil za zatvaranje dovoda plina u slučaju pada grijalice
 |  |  |

Mjesto i datum M.P. Ime i prezime (osobe ovlaštene za zastupanje)