**GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o.**

**Pavleka Miškine 64/c**

**Varaždin, Croatia/Hr**

Varaždin, 29.09. 2021.

**NARUČITELJ: GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o., Pavleka Miškine 64/c,**

**Varaždin, Hrvatska, OIB: 82298562620**

**PREDMET: NABAVA SUSTAVA ZA OTPRAŠIVANJE I FILTRIRANJE S MONTAŽOM, 2/2021**

**- ODGOVOR NA UPIT, POJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Naručitelj je zaprimio sljedeći upit vezano za tehničke specifikacije za nabavu 2/2021 - Sustav za otprašivanje i filtriranje s montažom:

*„Vezano na*

*POZIV NA DOSTAVU PONUDA-NAZIV NABAVE: SUSTAV ZA OTPRAŠIVANJE I FILTRIRANJE S MONTAŽOM*

*molimo za sljedeća pojašnjenja u sklopu Aneks 2 – tehnička specifikacija:*

*-U sklopu R.b.2. FAN / VENTILATOR / 1pcs/1kom*

*navodi se zahtjev za "ATEX 22" Ex-zaštitom*

*-Međutim u sklopu R.b.1 BAG FILTER / VREĆASTI FILTER/ 1 pcs / 1 kom*

*jedini navedeni zahtjev za Ex-zaštitom je sljedeći:*

*"Minimalno 6 ploče za zaštitu kod eksplozije u skladu s Atex direktivama".*

*Molimo za pojašnjenje u kakvoj Ex-zaštiti t.j. izvedbi treba biti izveden ovaj sklop R.b.1 BAG FILTER / VREĆASTI FILTER/ 1 pcs / 1 kom“*

Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeće pojašnjenje /odgovor:

Sklop R.b.2. FAN / VENTILATOR / 1pcs/1kom mora biti izveden u ATEX 22 CAT 3D ILI JEDNAKOVRIJEDNOJ EX-ZAŠTITA“

Sklop R.b.1 BAG FILTER / VREĆASTI FILTER/ mora imati minimalno 6 ploča za zaštitu kod eksplozije u skladu s Atex 22 CAT 3D ILI JEDNAKOVRIJEDNOJ EX-ZAŠTITI.

Sukladno navedenom odgovoru Naručitelj pojašnjava i time mijenja prethodno navedene parametre u Aneksu 2. Tehničke specifikacije.

Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnom dokumentu kao izmjena:

- 1. Modification\_Annex 2\_Tehnical Specification\_ Sustav za otprašivanje i filtriranje s montažom

S poštovanjem,

Naručitelj:

GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o.