|  |
| --- |
|  **PRILOG IV /ANNEX IV – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS** |
|

**VERTIKALNA CNC 5-osna glodalica / *VERTICAL* *CNC 5-axis milling machine***

**NAPOMENA /NOTE:**

Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom . / *For all items listed in the technical specifications that may or may be required by a trademark, patent, type or specific origin, the tenderer may offer "equivalent" to all that is required or specified.*

**Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati** te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / *Requests defined within Technical specifications represent minimum technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavka / *Item*** | **Tražene specifikacije / *Requested specifications*** |
| 1 | CNC 5-osna glodalica•5- osni obradni centar•Hod X osi 650 mm ili više•Hod Y osi 450 mm ili više•Radni hod Z osi 450 mm ili više•Vreteno s 11000 okr/min ili više•Broj alata u spremniku; 25 ili više•Sustav hlađenja kroz vreteno; 15 bar ili više•Sustav automatske odvodnje strugotine•HSM softverska opcija•Nosivost stola 250 kg ili više•Promjer stola 450 mm ili više•Brzi hod X osi; 25 m/min ili više•Brzi hod Y osi; 25 m/min ili više•Brzi hod Z osi; 25 m/ min ili više•ISO 40 konus vretena•Kapacitet spremnika rashladnog sredstva 180 l ili više/CNC 5-axis milling machine• 5-axis machining center• X-axis travel 650 mm or more• Y-axis travel 450 mm or more• Z-axis travel 450 mm or more• Spindle with 11000 rpm or more• Number of tools in the tank; 25 or more• Spindle cooling system; 15 bar or more• Automatic sawdust drainage system• HSM software option• Table load capacity 250 kg or more• Table diameter 450 mm or more• Fast X-axis travel; 25 m / min or more• Fast Y-axis travel; 25 m / min or more• High speed Z axis; 25 m / min or more• ISO 40 spindle cone• Refrigerant tank capacity 180 l or more |
| 2 | Isporuka i montaža /Delivery and installation |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum / *Place and date*:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZA PONUDITELJA / *ON BEHALF OF TENDERER:*** |
|  |  |
|  | (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / *(name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)* |