**PRILOG 2**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“ i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Red. br.** | **2. Tražene karakteristike** | **3. Ponuđene specifikacije** | **4. Uputa na** **brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.** |
| **1.** | **Prilagodba i opremanje kombi vozila i prikolice** |  |
| 1.1 | **TV:**Tehnologija: LEDTip televizora: Smart TVVeličina ekrana: min. 55’’(140cm)Rezolucija ekrana: min. UHD (3840x2160)USBHDMIPripadajuće mobilno ovješenje s kotačićima te podesive min. visine 1000mm |  |  |
| 1.2 | **Mobilni razglasni set:**Snaga: min. 1500W8-kanalna mikseta4 ulaza za mikrofone2 ulaza za glazbene instrumenteBežična povezivost: BluetoothPripadajući stalci za zvučnike min. visine 1000mm |  |  |
| 1.3 | **Naglavni bežični mikrofonski sistem:**dva naglavna mikrofonadva predajnikabaza/prijemniktrajanje baterije min.6hdomet min. 80mbroj kanala min. 10 |  |  |
| 1.4 | **Dinamički bežični mikrofonski sistem:**2-kanalni2 ručna dinamička mikrofonabazaUHF frekvencijski odziv od 863 do 865 MHzdomet min. 50mtrajanje baterije min. 6h |  |  |
| 1.5 | **Navozna staza za kombi:**Rasklopiva navozna staza za ukrcavanje teškog tereta u kombiNosivost: min. 150 kg |  |  |
| 1.6 | **Tenda za kombi vozilo i postavljanje na vozilo:**ukupna duljina kućišta 3000mm +/- 200mmduljina platna 2900mm +/- 200mmizbačaj min 2000mm |  |  |
| 1.7 | **Šator sklopivi paviljon:**širina 4000mm +/- 100mmduljina 4000mm +/- 100mmulazna visina min 2000mmvodootporan 100%UV zaštitamaterijal pokrova i stranica: poliester s PVC potporommaterijal okvira: aluminijfunkcija brzog sklapanjauključene 4 bočne straniceuključena torba na kotačiće za transportuključuje klinove za tlouključuje težinske diskove |  |  |
| 1.8 | **Stroj za štikanje:**površina vezenja min 180mmx300mmmogućnost funkcije šivanja i štikanjaautomatsko udijevanje konca u iglubrzina štikanja min 600 uboda/minUSB priključak za prijenos motivaLCD ekran osjetljiv na dodirautomatsko rezanje konacamin 100 ugrađenih štik dizajnamin 10 vrsti pisma/abecede  |  |  |
| 1.9 | **Vakuumformer-stroj za izradu kalupa:**Grijač folije jačine: min. 160CRadna površina: 200mm x 200mm +/- 50mmDubina formiranog modela: min. 100mmKompatibilan s folijama materijala: PETG, HIPS, ABS |  |  |
| 1.10 | Stolna CNC glodalica:radna površina: X 400mm +/-50mm; Y 305mm +/-50mm; Z min 100mm- preciznost 0,01 mm/korak- brzina hoda X/Y min 5 mm/min; max 4000 mm/min- SPINDLE brzina: 9000 - 24 000 RPM +/- 1000 RPM |  |  |
| 1.11 | **Regali na više razina za teški teret s uključenom montažom u prikolicu:**nosivost po polici: min. 100kgbroj polica: 5dimenzije: 1000mm x 1800mm x 600mm (Š x V x D) |  |  |
| 1.12 | **Agregat za struju:**Nazivna snaga: min. 6kWMaksimalna snaga: min. 6,5kWNazivna struja: min. 20ATip motora: benzinskiSadržaj spremnika (L): min. 20Zaštita od manjka ulja i preopterećenjaUtičnice: min. 2x230V |  |  |
| 1.13 | **Usluga montaže i instalacije:**Nabava, montaža i instalacija svih gore navedenih stavaka i prilagodba prikolice i/ili kombija i/ili oprema u svrhu sigurnog transporta sve opreme. Uključuje sve potrebne materijale i alate. |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. godine

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)