**PRILOG 2b**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**GRUPA 2 – Nabava prikolice**

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“ i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Red. br.** | **2. Tražene karakteristike** | **3. Ponuđene specifikacije** | **4. Uputa na** **brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.** |
| **1.** | **Prikolica** | |  |
| 1.1 | Vrsta prikolice: Nova prikolica |  |  |
| 1.2 | Tip prikolice: Furgon prikolica |  |  |
| 1.3 | Najveća dozvoljena masa (NDM): 1500-3500kg |  |  |
| 1.4 | Dimenzija prikolice: najmanje 2000 x 4000 x 2000 mm |  |  |
| 1.5 | Bočne stranice: Ravni panel: min. 50mm |  |  |
| 1.6 | Kočnica: Naletna |  |  |
| 1.7 | Boja: RAL 7016 |  |  |
| 1.8 | Kočnica: Parkirna |  |  |
| 1.9 | Broj osovina: 2 |  |  |
| 1.10 | Amortizer osovina |  |  |
| 1.11 | Rezervni kotač |  |  |
| 1.12 | Svjetlosna signalizacija: LED |  |  |
| 1.13 | Unutarnje osvjetljenje prikolice |  |  |
| 1.14 | Broj stabilizatora prikolice: 4 |  |  |
| 1.15 | Felge: Aluminijske |  |  |
| 1.16 | Zaštita protiv krađe |  |  |
| 1.17 | Stražnja dvokrilna vrata |  |  |
| 1.18 | Bočni otvor podest/nadstrešnica:  - podest s podesivim podnim stabilizatorima  - nadstrešnica s fiksnim položajem u horizontali |  |  |
| 1.19 | Vertikalni stupovi u konstrukciji:  - svakih 1000mm  - moguće učvršćivanje regala za teški teret |  |  |
| 1.20 | Jedna trofazna utičnica i jedna obična dvofazna s vanjske strane za napajanje uređaja unutar prikolice:  - Vodootporne/za vanjsku upotrebu  - na strani kuke  - povezane s dvije odgovarajuće utičnice s unutarnje strane prikolice |  |  |
| 1.21 | Potporni kotač |  |  |
| 1.22 | Jamstveni rok na prikolicu: Min. 1 godina |  |  |
| 1.23 | Rok isporuke prikolice (max. 90 dana): |  |  |
|  | **PROIZVOĐAČ I MODEL:** |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. godine

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)