**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Naziv nabave: **Nabava radnog stroja - utovarivača**

**Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

| **1.**  **Redni broj** | **2.**  **Zahtjevane tehničke specifikacije** | **3.**  **Ponuđene tehničke specifikacije** | **4.**  **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **RADNI STROJ - UTOVARIVAČ** |  |  |
| 1.1. | * Radna težina stroja: minimalno 23,5 tona * Mono kran (dužina): minimalno 5,60 m * Dužina male ruke / stiel: minimalno 2,80 m * Minimalno 4 cilindra motora: * snage: minimalno 125 KW / prema ISO 9249 ili jednakovrijednom * zapremine maksimalno 5 litara * Emisija ispušnih plinova prema EU Normi STAGE V ili jednakovrijednoj * Automatsko gašenje motora nakon maksimalno 5 minuta rada u praznom hodu motora * Moment okretanja gornjeg postroja / okretnice: minimalno 70 kNm * Brzina okretanja gornjeg postroja / okretnice: minimalno 12 okr/min * Trajno podmazani čelični lanci sa 3-rednim papučama širine: maksimalno 600 mm i s minimalno trostrukom vodilicom lanca * Automatsko centralno podmazivanje stroja * Sadrži minimalno: * LED rasvjeta * Stražnja i bočna kamera * Kabina strojara sa ROPS zaštitom prema ISO 12117-2 ili jednakovrijednima * Automatska klima u kabini ili jednakovrijedno * Display / monitor na dodir ( Touchscreen ) u boji za upravljanje i nadzor svih funkcija stroja ili jednakovrijedno * Radio uređaj u kabini * Sjedalo strojara sa zračnim ovjesom podesivo prema težini operatera * Transportna širina stroja: maksimalno 2,60 m * Vučna sila pogona vožnje: minimalno 230 KN * Brzina vožnje: minimalno 5,5 km/h * Satelitski nadzor stroja * Hidraulička dupla pumpa protoka: minimalno 400 l/ min * Tlak radne hidraulike: minimalno 370 bar * Hidraulička instalacija za: * rad sa čekićem * rotacionim alatima * Hidraulička brza spojka za izmjenu radnih alata * Dubinska korpa: maksimalno 1400 mm sa zubima * Dubinska korpa: maksimalno 850 mm sa zubima |  |  |

Datum i mjesto M.P. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_