**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Naziv nabave: **Nabava stroja za piganje slova i uređaja za varenje**

**Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

| **1.**  **Redni broj** | **2.**  **Zahtjevane tehničke specifikacije** | **3.**  **Ponuđene tehničke specifikacije** | **4.**  **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nabava stroja za piganje slova i uređaja za varenje** | | | |
| 1.1. | Stroj za piganje slova   * Težina: maksimalno 550 kg * Primjenjivi materijali : nehrđajući čelik, željezo, bakar, aluminij ili jednakovrijedno * Visina materijala: minimalno 20 mm, maksimalno 220 mm * Debljina materijala: maksimalno 2.0 mm * Preciznost: manja od 0.1 mm * Radijus savijanja: maksimalno 6 mm * Snaga: minimalno 3 KW |  |  |
| 1.2. | Uređaj za varenje   * Veličina stroja: maksimalno 1400x800x1100 mm * Veličina tijela stroja: maksimalno 600x420x750 mm * Snaga lasera: minimalno 7 KW * Snaga laserske cijevi: minimalno 500 W * Valna duljina lasera: minimalno 1064 nm * Broj cijevi lasera: minimalno 2 komada * Veličina mjesta zavarivanja: maksimalno 3.0 mm * Veličina stola (duljina x širina): maksimalno 1000 x 750 mm * Polumjer ruke lasera: maksimalno 850 mm * Vodeno hlađenje * Debljina materijala: maksimalno 3 mm * Primjenjivi materijali : nehrđajući čelik, željezo, bakar, aluminij ili jednakovrijedno * Upravljačka ploča |  |  |

Datum i mjesto M.P. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_