**PRILOG 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE.**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude .

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene minimalne specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane minimalne karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene minimalne specifikacije“ od strane ponuditelja.

U kolonu 3. „Ponuđene specifikacije“ Ponuditelj upisuje specifikaciju ponuđenog predmeta koja u opisu treba uključiti sve karakteristike iz zahtijevane tehničke specifikacije, uz navođenje vrijednosti koje moraju minimalno zadovoljavati karakteristike iz tražene tehničke specifikacije. Također prihvatljiv je upis potvrde „DA“ ili negacije „NE“ radi ukazivanja zadovoljavanja ili nezadovoljavanja propisanih minimalnih tehničkih karakteristika ponuđenog premeta nabave.

Kolona 4. „Bilješke, napomene, referenca na tehničku dokumentaciju” omogućava neobavezni unos dodatnog opisa uz pojedinu tehničku karakteristiku ili povezivanje s priloženom dodatnom tehničkom dokumentacijom koja dokazuje zadovoljavanje propisanih minimalnih tehničkih karakteristika

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

Tablica tehničkih specifikacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene** minimalne **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| 1.1. | Motor minimalne homologirane snage 180 kW |  |  |
| 1.2. | Motor zadovoljava EU stupanj V normu /emisijski razred regulacije emisije ispušnih plinova ili jednakovrijedno |  |  |
| 1.3. | CVT mjenjač (kontinuirano varijabilna transmisija) ili jednakovrijedno |  |  |
| 1.4. | pojačana prednja osovina sa senzorima za skretanje sa suspenzijom i hidrauličkom blokadom diferencijala |  |  |
| 1.5. | Brzina kretanja 50 km/h |  |  |
| 1.6. | Automatska regulacija proklizavanja, održavanje optimalnog nivoa proklizavanja na različitim podlogama |  |  |
| 1.7. | minimalno 6 elektronskih utičnica vanjske hidraulike ( 3 ventila ) odostraga + povrat |  |  |
| 1.8. | minimalno 2 standardne utičnice (1 ventil) za hidraulički topling |  |  |
| 1.9. | minimalna podizna snaga hidraulike na krajevima pojačanih poluga 7.500 kg |  |  |
| 1.10. | elektrohidraulika za kontrolu podiznih poluga s plivajućim položajem i vanjskim prekidačima na stražnjim blatobranima |  |  |
| 1.11. | prekidači na stražnjim blatobranima za upravljanje radom elektronskih ventila hidraulike |  |  |
| 1.12. | povećavanje količine ulja putem povećanja broja obrtaja motora ali bez povećanja brzine kretanja |  |  |
| 1.13. | kompletna dodatna zaštita podnice, rezervoara i kabine traktora – šumska zaštita |  |  |
| 1.14. | Reversibilni ventilator - čišćenje hladnjaka motora |  |  |
| 1.15. | uteg za poluge hidraulike minimalno 500 kg + 500 kg |  |  |
| 1.16. | varijabilna pumpa hidraulike kapaciteta minimalno 160 l/min |  |  |
| 1.17. | minimalna podizna snaga prednje hidraulike 5.000 kg |  |  |
| 1.18. | prednje kardansko vratilo |  |  |
| 1.19. | minimalno 2 para ( 4 kom ) prednjih hidrauličkih utičnica |  |  |
| 1.20. | okretno sjedalo vozača 180° s duplim komandama za rad unatrag ( zadnji volan s mogućnošću podešavanja, zadnje pedale kvačila, gasa i kočnice) za rad sa šumarskim malčerom |  |  |
| 1.21. | Šumske gume minimalnih dimenzija 650/75R38 (2 zadnje gume) + 540/70R30 (2 prednje gume) |  |  |
| 1.22. | Klima uređaj |  |  |
| 1.23. | Šumarski željezni rezervoar za gorivo |  |  |

Ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu za predmete nabave čije su tehničke specifikacije opisane u Prilogu 3 Poziva na dostavu ponuda, sve u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda .

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja