**Naručitelj**: SPE-ING d.o.o., Zagrebačka ulica 42a, 40000 Čakovec; OIB: 42640753303

**Predmet nabave**: Nabava opreme - Velikoplošna oplata za sanacije postojećih konstrukcija i izvedbu novih

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

U ovom dokumentu navedene su detaljne tehničke specifikacije stavke predmeta nabave. Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Ponuditelj je dužan u sklopu tehničke specifikacije ispuniti kolonu „Specifikacija robe koja se nudi “. Pri tome Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u ovoj tehničkoj specifikaciji.

Svi traženi zahtjevi za tehničke specifikacije predmeta nabave opisane u ovom dokumentu moraju biti zadovoljeni, što predstavlja minimalni standard prihvatljivosti ponude, odnosno minimalne uvjete koji moraju biti udovoljeni da bi ponuda Ponuditelja bila razmatrana za daljnje ocjenjivanje i bodovanje. Ukoliko Ponuditelj ne ponudi takav predmet nabave, odnosno ukoliko za ponuđeni predmet nabave za bilo koji uvjet ne udovoljava propisanim uvjetima, njegova će ponuda biti odbijena kao neprikladna.

Svi ponuditelji za koje Naručitelj tijekom ove provjere utvrdi da ne posjeduju jednu ili više zahtijevanih tehničkih karakteristika biti će eliminirani iz daljnjeg postupka evaluacije i odabira najbolje ponude, te će biti prihvatljive samo one ponude i Ponuditelji koji zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete.

1. **TEHNIČKI SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **RBR** | **Područje** | **Pregled potrebnih tehničkih specifikacija** | **Specifikacija robe koja se nudi** |
| 1 | **Oplate** | * Velikoplošna oplata **visine elemenata minimalno 330 cm** | **VISINA ELEMENTA KOJI SE NUDI** |
|  |
| * Ukupna površina visokoplošnih oplata **minimalno 300 m2** | **UKUPNA POVRŠINA OPLATA KOJE SE NUDI** |
|  |
| * Dopušteni pritisak svježeg betona **minimalno 80 kN/m²** | **DOPUŠTENI PRITISAK BETONA NA OPLATE KOJE SE NUDE** |
|  |
| 2 |  |  | **BROJ KOMAD I ŠIRINA OPLATE KOJI SE NUDE** |
| **Oplate – dimenzije širina** | * min. 18 kom širine min. 240 cm | KOM: ŠIRINA U CM: |
| * min. 15 kom širine 120-239 cm, | KOM: ŠIRINA U CM: |
| * min. 10 komada širina 90-119 cm, | KOM: ŠIRINA U CM: |
| * min. 10 komada širina 60-89 cm, | KOM: ŠIRINA U CM: |
| * min. 10 komada širina 30-59 cm, | KOM: ŠIRINA U CM: |
|  | | | **BROJ KOMADA PRIČVRSKOG PRIBORA I OPREME KOJI SE NUDE** |
| 3 | **Pričvrsni pribor i kutevi** | * min. 260 spojnica za spajanje oplata, odgovarajućih oplatama koje se nude |  |
| * min. 12 profila za izjednačavanje oplata kod montaže, odgovarajućih oplatama koje se nude |  |
| * min. 10 čeonih sidra odgovarajućih oplatama koje se nude |  |
|  |  |
| * min. 10 kom "unutarnjih " kuteva odgovarajuće visine visini oplatama koje se nude |  |
| * min. 1 kombi ovjes za vertikalni transport oplata, odgovarajući oplatama koje se nude |  |
|  |  |  |