**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**Naziv nabave:** Nabava opreme (ponovljena nabava)

**Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.
* Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije grupa za koju podnosi ponudu. Sve ostale grupe ostavlja prazno.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

| **1.****Redni broj** | **2.****Zahtjevane tehničke specifikacije** | **3.****Ponuđene tehničke specifikacije** | **4.** **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada** |  |  |
| 2.1. | **SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada****Karakteristike**: * Suhi potlačni filtar u protueksplozijskoj izvedbi sukladno ATEX direktivama ili jednakovrijedno
* Ukupna filtarska površina primjerena za prihvat količine zraka: maksimalno 4.000 m³/h.

**Elementi filtra:** * Dimenzije filtra: maksimalno 1.3 x 1.3 x 3.5 m
* Kućište iz poc. lima ili jednakovrijedno
* Ventilator u protueksplozijskoj izvedbi za Zonu 22, kategorija 3D u kompletu s motorom od maksimalno 4Kw ili jednakovrijedno
* Elektrokomadni ormarić za upravljanje radom filtra i zaštitu motora ventilatora
* antistatik filtar patrone
* pokazni manometar za kontrolu zapunjenosti patrona
* sustav otresanja komprimiranim zrakom
* dobavni strop s maksimalno 2kom lampe
* kinete za sakupljanje prašine

**Otsisni stol za brušenje:*** Kapacitet maksimalno 4.000 m3/h
* Dimenzije stola maksimalno 2.060 x 1.060 x 900mm
* otsisni priključak korita maksimalno 1x Φ250
* tip radne površine stola - perforacija s letvicama od jelovog drveta sa PVC profilom ili jednakovrijedno
* revizijski otvor korita
 |  |  |

Datum i mjesto M.P. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_