**PRILOG 5** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**Naručitelj:** SKELA BANOVINA d.o.o. za građenje i usluge, 44 250 Petrinja, Ajdovščinska 44

**Predmet nabave:** Rovokopač - utovarivač

**Evidencijski broj nabave:** JN-01-2023

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja

**Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj**

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe i usluge (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Za sve norme, tipove, robne marke i modele navedene u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene tehničke speficikacije** | **Ponuđene tehničke specifikacije** | **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| 1. **Rovokopač – utovarivač**   Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tip: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1.1 | Turbo diesel motor minimalno Stage V ili jednakovrijedno |  |  |
| 1.2 | Snaga motora minimalno 80,0 kW |  |  |
| 1.3 | Zapremnina motora minimalno 4,7 l |  |  |
| 1.4 | Okretni moment motora minimalno 500 Nm |  |  |
| 1.5 | Pogon 4WD |  |  |
| 1.6 | Autoshift mjenjač, minimalno 6 brzina unaprijed i minimalno 4 brzine unatrag |  |  |
| 1.7 | Blokada pretvarača okretnog momenta |  |  |
| 1.8 | Prednji i stražnji diferencijal s ograničenim zaključavanjem (LSD diferencijal) |  |  |
| 1.9 | Brzina kretanja minimalno 40 km/h |  |  |
| 1.10. | Pumpa protoka hidraulike minimalno 165 l/min |  |  |
| 1.11. | Utovarni i kopački kran pokretan pomoću joystick komandi integriran na sjedalo |  |  |
| 1.12. | Kapacitet rezervoara goriva minimalno 150 l |  |  |
| 1.13. | Kabina ROPS i FOPS |  |  |
| 1.14. | Kapacitet utovarne žlice minimalno 1,2 m3 |  |  |
| 1.15. | Prednja brza spojka utovarnog krana |  |  |
| 1.16. | Dubina kopanja sa izvučenim teleskopom min 5 800 mm |  |  |
| 1.17. | Maksimalna širina stroja 2 500 mm |  |  |
| 1.18. | Radna svjetla 4 naprijed i 4 nazad |  |  |
| 1.19. | Nagibna planirna žlica minimalno 1500 mm širine |  |  |
| 1.20. | Kopačka žlica minimalno 600 mm širine |  |  |
| 1.21. | Kopačka žlica širine minimalno 900 mm širine |  |  |
| 1.22. | Hidraulički čekić, masa minimalno 320 kg opremljen sa prihvatom na brzu spojku, s crijevima, ovjesnom pločom i dva alata |  |  |
| 1.23. | Instalacija za čekić u dva smjera |  |  |
| 1.24. | Mehanička spojka na rovokopačkom kranu |  |  |
| 1.25. | Klima uređaj u kabini operatera |  |  |
| 1.26. | Sustav mirne vožnje |  |  |
| 1.27. | Priručnik za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku |  |  |
| 1.28. | Garancija na stroj minimalno 60 mjeseci ili 3000 radnih sati – ovisno što prije dospije |  |  |

Napomena:

Navedene su minimalne tehničke karakteristike koje stroj mora zadovoljavati.

Ponuda mora sadržavati sve navedene tehničke specifikacije.

Za Ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime i prezime odgovorne osobe )

\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Potpis odgovorne osobe)*