**PRILOG 2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**NAPOMENA:** Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR.** | **NAZIV OPREME** | **TRAŽENE SPECIFIKACIJE** | **PONUĐENE SPECIFIKACIJE** |
| **1.** | **Elektro čeoni viličar** | Pogon: elektro  Nosivost viličara: minimalno 1500 kg  Visina dizanja: minimalno 3000 mm  Broj kotača: 4 (dva zadnja kotača spojena)  Voltaža baterije: minimalno 40V  Pogonski motor: 2 x prednji elektro motor  Bočni pomak vilica  Prednje staklo sa brisačem  Prednja LED radna svjetla  Stražnje LED radno svjetlo |  |
| **2.** | **Ručni elektro visoko podizni viličar 1** | Pogon: elektro  Nosivost viličara: minimalno 1000 kg  Visina dizanja: minimalno 2500 mm  Broj kotača: 3  Voltaža baterije: minimalno 20 V  Tip baterije: Li-ion  Pogonski motor: 1 |  |
| **3.** | **Ručni elektro visoko podizni viličar 2** | Pogon: elektro  Nosivost viličara: minimalno 1200 kg  Visina dizanja: minimalno 3500 mm  Broj kotača: 3  Voltaža baterije: minimalno 24V  Tip baterije: Li-ion  Pogonski motor: 1 |  |
| **4.** | **Ručni paletni elektro viličar sa vagom** | Nosivost viličara: minimalno 1200 kg  Broj kotača: 3  Voltaža baterije: minimalno 24V  Tip baterije: Li-ion  Pogonski motor: 1  Podjela vage:  0,5 kg do 500 kg  1,0 kg do 1500 kg |  |
| **5.** | **Ručni paletni viličar sa vagom** | Nosivost viličara: minimalno 1800 kg  Dužina vilica: 1200 mm  Podjela vage: 0,5 kg |  |
| **6.** | **Skladišna vaga 1** | Nosivost: minimalno 100 kg  Dimenzija: 500 x 500 mm  Podjela vage: 50 g do 150 kg |  |
| **7.** | **Skladišna vaga 2** | Nosivost: minimalno 120 kg  Dimenzija: 600 x 900 mm  Podjela vage: 50 g do 150 kg |  |