**PRILOG 2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**NAPOMENA:** Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR.** | **NAZIV OPREME** | **TRAŽENE SPECIFIKACIJE** | **PONUĐENE SPECIFIKACIJE** |
| **1.** | **Elektro čeoni viličar** | Pogon: elektroNosivost viličara: minimalno 1500 kgVisina dizanja: minimalno 3000 mmBroj kotača: 4 (dva zadnja kotača spojena)Voltaža baterije: minimalno 40VPogonski motor: 2 x prednji elektro motorBočni pomak vilicaPrednje staklo sa brisačemPrednja LED radna svjetlaStražnje LED radno svjetlo |  |
| **2.**  | **Ručni elektro visoko podizni viličar 1** | Pogon: elektroNosivost viličara: minimalno 1000 kgVisina dizanja: minimalno 2500 mmBroj kotača: 3Voltaža baterije: minimalno 20 VTip baterije: Li-ionPogonski motor: 1 |  |
| **3.** | **Ručni elektro visoko podizni viličar 2** | Pogon: elektroNosivost viličara: minimalno 1200 kgVisina dizanja: minimalno 3500 mmBroj kotača: 3Voltaža baterije: minimalno 24VTip baterije: Li-ionPogonski motor: 1 |  |
| **4.** | **Ručni paletni elektro viličar sa vagom** | Nosivost viličara: minimalno 1200 kgBroj kotača: 3Voltaža baterije: minimalno 24VTip baterije: Li-ionPogonski motor: 1Podjela vage: 0,5 kg do 500 kg1,0 kg do 1500 kg |  |
| **5.** | **Ručni paletni viličar sa vagom** | Nosivost viličara: minimalno 1800 kgDužina vilica: 1200 mmPodjela vage: 0,5 kg |  |
| **6.** | **Skladišna vaga 1** | Nosivost: minimalno 100 kgDimenzija: 500 x 500 mmPodjela vage: 50 g do 150 kg |  |
| **7.** | **Skladišna vaga 2** | Nosivost: minimalno 120 kgDimenzija: 600 x 900 mmPodjela vage: 50 g do 150 kg |  |