**PRILOG 4B - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 2**

**GRUPA 2: „SET UREĐAJA ZA VIBRIRANJE BETONA“**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene specifikacije“ od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (*Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „DA – 20 Ah“ ili „DA – 650 udaraca/minuta“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“, osim gdje je to jedino prikladno*.

Ponude Ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno).

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

Tablica tehničkih specifikacija:

|  |
| --- |
| **1. SET UREĐAJA ZA VIBRIRANJE BETONA** |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| **1.1.** | **Baterijski vibro nabijač na električni pogon s pripadajućom punjivom baterijom i punjačem baterije** *Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.1.1 | Kapacitet baterije: min. 20 Ah |  |  |
| 1.1.2 | Snaga: min. 2 kW |  |  |
| 1.1.3. | Broj udaraca u minuti: min. 600 |  |  |
| 1.1.4. | Dimenzije udarne ploče: min. dužine 330 mm, min. širine 270 mm |  |  |
| **1.2** | **Vibro nabijač s benzinskim motorom***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.2.1 | Snaga motora: min. 2 kW |  |  |
| 1.2.2. | Radna težina: od 66 kg do 80 kg |  |  |
| 1.2.3. | Dimenzije udarne ploče: min. dužine 330 mm, min. širine 270 mm |  |  |
| 1.2.4. | Sila udarca: min. 15 kN |  |  |
| 1.2.5. | Broj udaraca u minuti: min. 650 |  |  |
| **1.3** | **Elektična vibro igla za vibriranje betona***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.3.1. | Dužina igle: min. 310 mm |  |  |
| 1.3.2. | Promjer igle: min. 45 mm |  |  |
| 1.3.3. | Vibracije u minuti: min. 11.000 |  |  |
| 1.3.4. | Kabel za napajanje dužine min. 12 metara |  |  |
| 1.3.5. | Dužina crijeva min. 5 metara |  |  |

Sva ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja