**PRILOG 4B - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 2**

**GRUPA 2: „RADNI STOJ – SAMOHODNA MIJEŠALICA“**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene specifikacije“ od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (*Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „DA – 35 kW“ ili „DA – zapremina 1500 litara“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“, osim gdje je to jedino prikladno i razumljivo*.

Ponude Ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno).

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

**Tablica tehničkih specifikacija:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| **1. Radni stroj – samohodna miješalica**  |
| **1.1.** | **Novi radni stroj – samohodna miješalica***Upisati DA ili NE, naziv proizvođača, model i godinu proizvodnje* |  |  |
| 1.1.1. | Diesel motor jačine najmanje 35 kW |  |  |
| 1.1.2. | Pogon na 4 kotača |  |  |
| 1.1.3. | Minimalno dvije brzine kretanja (radna i putna) |  |  |
| 1.1.4. | Električni starter s pripadajućom baterijom |  |  |
| 1.1.5 | Servo upravljanje |  |  |
| 1.1.6. | Mogućnost samoutovara miješalice |  |  |
| 1.1.7. | Pripadajuća korpa za samoutovar miješalice  |  |  |
| 1.1.8. | Zapremina miješalice najmanje 1.399 litara |  |  |
| 1.1.9. | Izlazni kapacitet pripremljenog betona najmanje 1,0 m3 |  |  |
| 1.1.10. | Pripadajući ispusni lijevak za beton |  |  |
| 1.1.11. | Dodatni ispusni lijevak za beton duljine najmanje 80 cm |  |  |
| 1.1.12. | Spremnik vode kapaciteta najmanje 300 litara |  |  |
| 1.1.13. | Spremnik goriva kapaciteta najmanje 35 litara |  |  |
| 1.1.14. | Rezervni kotač |  |  |
| 1.1.15. | Garancija na radni stroj najmanje 1 godinu ili 1500 radnih sati |  |  |

Ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja