**PRILOG 4A - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 1**

**GRUPA 1: „SKELE I OPLATA“**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene specifikacije“ od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (*Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „DA – 20 Ah“ ili „DA – 650 udaraca/minuta“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“, osim gdje je to jedino prikladno*.

Ponude Ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno).

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

Tablica tehničkih specifikacija:

|  |
| --- |
| **1. KOMPLET GRAĐEVINSKE SKELE** |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| **1.1.** | **KOMPLET GRAĐEVINSKE SKELE***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku (ako je primjenjivo)* |  |  |
| 1.1.1 | 120 komada pocinčanih H-RAM-ova visine 200 cm širine 70 -75 cm |  |  |
| 1.1.2. | Komplet pocinčane ograde za skelu duljine 300 cm\***\*Opcija 1:** *120 komada pocinčane duple ograde za skelu duljine 300 cm* ***ili \*Opcija 2:*** *240 pocinčanih horizontalnih elemenata ograde duljine 300 cm s 120 pripadajućih pocinčanih dijagonalnih elemenata*  |  |  |
| 1.1.3. | Komplet pocinčanih metalnih podnica za skelu duljine 300 cm\****\*Opcija 1****: 95 komada pocinčanih metalnih podnica za skelu dimenzije 300x60cm* ***ili******\*Opcija 2:*** *190 komada pocinčanih metalnih podnica za skelu dimenzije 300x30cm* |  |  |
| 1.1.4. | 20 komada pocinčanih završnih stupova skele visine 100 cm |  |  |
| 1.1.5. | 5 komada pocinčanih metalnih podnica dimenzije 300x 60 cm s otvorom |  |  |
| 1.1.6. | 20 komada pocinčanih prolaza za pješaka dimenzije 150 do 160 cm x 200 do 260 cm |  |  |
| 1.1.7. | 30 komada pričvrsnih sidara za skelu |  |  |
| 1.1.8. | 40 komada podesivih stopa za skelu |  |  |
| 1.1.9. | 20 komada bočnih ograda za skelu |  |  |
| 1.1.10. | 5 komada ljestvi za skelu |  |  |
| **1.2** | **KOMPLET OPLATNOG PRIBORA***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku (ako je primjenjivo)* |  |  |
| 1.2.1 | 100 komada građevinske oplate dimenzije 50x200 cm, debljine 27 mm |  |  |
| 1.2.2. | 80 komada građevinske oplate dimenzije 50x250 cm, debljine 27 mm |  |  |
| 1.2.3. | 600 letvi s kukom (građevinska kravata/držač oplate) duljine 50 cm |  |  |
| 1.2.4. | 200 letvi s kukom (građevinska kravata/držač oplate) duljine 100 cm |  |  |
| 1.2.5. | 200 letvi s kukom (građevinska kravata/držač oplate) duljine 150 cm |  |  |
| 1.2.6. | 1.000 komada klinova za oplatu |  |  |
| 1.2.7. | 100 komada tregera za šalovanje duljine 250 cm |  |  |

Sva ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja