**PRILOG 4B - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 2**

**GRUPA 2: „SET UREĐAJA ZA VIBRIRANJE BETONA“**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene specifikacije“ od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (*Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „DA – 20 Ah“ ili „DA – 650 udaraca/minuta“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“, osim gdje je to jedino prikladno*.

Ponude Ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno).

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

Tablica tehničkih specifikacija:

|  |
| --- |
| **1. SET UREĐAJA ZA VIBRIRANJE BETONA** |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| **1.1.** | **Baterijski vibro nabijač na električni pogon s pripadajućom punjivom baterijom i punjačem baterije** *Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.1.1 | Kapacitet baterije: min. 15 Ah |  |  |
| 1.1.2 | Snaga motora: min. 2.1 kW |  |  |
| 1.1.3. | Širina udarne stope od 220 do 230 mm. |  |  |
| 1.1.4. | Radna težina od 70 kg do 75 kg |  |  |
| 1.1.5. | Sila udarca min. 15 kN |  |  |
| 1.1.6. | Dvije pripadajuće baterije i jedan punjač |  |  |
| **1.2** | **Vibro nabijač (ploča) s motorom na unutarnje izgaranje***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.2.1 | Snaga motora: min. 3 kW |  |  |
| 1.2.2. | Radna težina: od 150 kg do 160 kg |  |  |
| 1.2.3. | Širina udarne stope od 450 do 550 mm |  |  |
| 1.2.4. | Centrifugalna sila: min. 22 kN |  |  |
| 1.2.5. | Pripadajući kotači za olakšani transport |  |  |
| 1.2.6. | Gumena podloga za vibrirajuću ploču |  |  |
| **1.3** | **Elektična vibro igla za vibriranje betona***Upisati naziv proizvođača i model/tip/oznaku* |  |  |
| 1.3.1. | Dužina igle: od 250 mm do 300 mm |  |  |
| 1.3.2. | Promjer igle: od 35 mm do 39 mm |  |  |
| 1.3.3. | Vibracije u minuti: min. 10.000 |  |  |
| 1.3.4. | Kabel za napajanje dužine min. 10 metara |  |  |
| 1.3.5. | Dužina crijeva min. 5 metara |  |  |

Sva ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja