**Naručitelj**: SPE-ING d.o.o., Zagrebačka ulica 42a, 40000 Čakovec; OIB: 42640753303

**Predmet nabave**: Nabava robe Grupe 1 - 8

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

U ovom dokumentu navedene su detaljne tehničke specifikacije stavke predmeta nabave. Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Ponuditelj je dužan u sklopu tehničke specifikacije ispuniti kolonu „Specifikacija robe koja se nudi “. Pri tome Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u ovoj tehničkoj specifikaciji.

Svi traženi zahtjevi za tehničke specifikacije predmeta nabave opisane u ovom dokumentu moraju biti zadovoljeni, što predstavlja minimalni standard prihvatljivosti ponude, odnosno minimalne uvjete koji moraju biti udovoljeni da bi ponuda Ponuditelja bila razmatrana za daljnje ocjenjivanje i bodovanje. Ukoliko Ponuditelj ne ponudi takav predmet nabave, odnosno ukoliko za ponuđeni predmet nabave za bilo koji uvjet ne udovoljava propisanim uvjetima, njegova će ponuda biti odbijena kao neprikladna.

Svi ponuditelji za koje Naručitelj tijekom ove provjere utvrdi da ne posjeduju jednu ili više zahtijevanih tehničkih karakteristika biti će eliminirani iz daljnjeg postupka evaluacije i odabira najbolje ponude, te će biti prihvatljive samo one ponude i Ponuditelji koji zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete.

1. **TEHNIČKI SPECIFIKACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPA** | **NAZIV ROBE** | **Pregled potrebnih tehničkih specifikacija** | **Specifikacija robe koja se nudi** |
| **1.** | **Dizel agregat 60KW na mobilnoj prikolici**  | Snaga u rasponu 50 do 60 kW |  |
| KVa ≤ 74 |  |
| Napon 3F |  |
| Motor diesel minimalno Euro V |  |
| Auto prikolica sa naletnom kočnicom, stabilizatorima, homologirana za cestovnu vuču |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **2.** | **Stroj za pjeskarenje**  | Stupanj čistoće minimalno SA-3,0 |  |
| Kapacitet minimalno 15 m²/hmax zrno minimalno 4 mm |  |
| Zapremina tanka minimalno 50 lit |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **3.** | **Samohodni stroj za zavarivanje sintetičkih folija za hidroizolaciju**  | Napon 230 V |  |
| Snaga minimalno u rasponu 1500-3680 W |  |
| Brzina minimalno u rasponu 1-10 m/min |  |
| Temperatura rada minimalno u rasponu 100-620 °C |  |
| Motor bez četkica |  |
| Materijal za zavarivanje PVC,TPO, EPDM, FPO |  |
| Odgovatajući uteg |  |
| Mlaznica za TPO |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **4.** | **Ručni akumulatorski alat za razna bušenja (3 kom)** | Baterija minimalno 22 V i minimalno 5,2 Ah |  |
| Snaga udara minimalno 2 J |  |
| Raspon bušenja minimalno u rasponu 4-18 mm |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **5.** | **Uređaj za aplikaciju mortova i pastornih emulzija**  | Elektro motor |  |
| Maksimalno zrno agregata do 2,5 mm |  |
| Kapacitet minimalno u rasponu 0,5-14 lit |  |
| Napon 230 V |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **6.** | **Fen na vrući zrak za ručno zavarivanje sintetičkih folija**  | Napon 230 V |  |
| Snaga do 1600 W |  |
| Temperatura rada minimalno u rasponu 40-700 °C |  |
| Težina ≤1 kg |  |
| Minimalna oprema (Široka mlaznica 40 mm; Uska mlaznica 20 mm, Valjak mesing, Valjak silikon, Igla za provjeru) |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **7.** | **Pumpa za injektiranje cementnih suspenzija**  | Elektični pogon, motor minimalno 1,5 kW do maksimalno 2 kW |  |
| Izlazni kapacitet minimalno u rasponu 6-14 lit/min |  |
| Tlak minimalno u rasponu 20-25 bara |  |
| Veličina zrna minimalno u rasponu od 0-2,5 mm |  |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |  |
| **8.** | **Kompresor za zrak, mobilni, za pogon pneumatskih alata za zavarivanje** | Vijčani kompresor |  |
| Kapacitet minimalno 200 lit/min |
| Maksimalni tlak do 13 bar |
| Motor diesel minimalno Euro V |
| Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci |

**Napomena:** Ponuditelji popunjavaju tehničke specifikacije samo za Grupe za koje je u Ponudbenom listu (Prilog 1) navedeno da se daje ponuda.