**Hrvatsko društvo likovnih umjetnika**

Trg žrtava fašizma 16

10 000 Zagreb

06. rujna 2024.

Temeljem točke 6.1. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave **Izvedba radova cjelovite i energetske obnove na Domu hrvatskih likovnih umjetnika („Meštrovićev paviljon“)**, **evidencijski broj nabave EU-P-03/24,** Naručitelj ovime objavljuje 3. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda i pojašnjenje dokumentacije – Podnesak 4.

1. **IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA– PODNESAK 4.**

Naručitelj je dana 08. kolovoza 2024. na stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) objavio Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima za nabavu ***Izvedba radova cjelovite i energetske obnove na Domu hrvatskih likovnih umjetnika („Meštrovićev paviljon“), Naziv naručitelja: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, evidencijski broj nabave******EU-P-03/24.***

1. Dana 05. rujna 2024. Naručitelj je zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Upit 1:**



**Naručitelj pojašnjava:**

Radove mikrotuneliranja poželjno je izvesti prilikom radova rekonstrukcije etaže podruma i to nakon zemljanih radova iskopa, a prije daljnjih radova, a sve kako bi se iskoristila što veća radna visina, kao i mogućnost većeg manevarskog prostora. Kao napomenu, potrebno je istaknuti da je zbog ograničenosti prostora za dopremu i rad, potrebno birati prikladne alate i opremu za predmetne radove.

Kako bi se došlo do prilaznih pozicija podrumu, sav alat i opremu potrebno je prvo dopremiti do etaže prizemlja. Podrumu se pristupa putem dva stubišta (ulazi u osi 6 te osi 31), najmanje svijetle širine na početku stubišta 190 cm te visine 210 cm. Ako je potrebno, alat i oprema se niz stubište mogu dopremiti preko privremene radne rampe koja bi se izvela na stubištu od drvene građe. Podrumu se također može pristupiti i preko otvora za okno lifta, a čija je izvedba predviđena razgradnjom međukatne konstrukcije između etaža prizemlja i podruma, pri čemu je najmanji svijetli otvor širine 180 cm i duljine 250 cm, a najmanja svjetla visina etaže prizemlja je 300 cm. Ako je potrebno, alat i oprema se do etaže podruma mogu dopremiti preko privremene radne skele opremljene ručnom lančanom dizalicom. Alat i oprema se dalje kroz etažu podruma do mjesta rada mogu dopremiti po ravnom zemljanom terenu i/ili nasutim zemljanim rampama, pri čemu je najmanja svjetla širina komunikacijske trase 190 cm, a visina 250 cm. Ako bi se radovi mikrotuneliranja izvodili prilikom radova rekonstrukcije etaže podruma i to nakon zemljanih radova iskopa, a prije daljnjih radova, tada se na pozicijama odakle kreće bušenje može osigurati radna površina najmanjih svijetlih tlocrtnih dimenzija od 220 cm širine (paralelno s licem u koje se buši) i 350 cm duljine (okomito na lice u koje se buši), odnosno, 160 cm širine i 600 cm duljine (konusna ploha koja se sužava kako se udaljava od pozicije odakle kreće bušenje) te 250 cm visine.

Pozicije A1 i A2 odakle kreće bušenje, nalaze se na relativnoj visini -2,10 m i to između osi 22 i osi 23 (pozicija A1) te između osi 30 i 31 (pozicija A2). Dakle, ne postoji ulazna jama, već se s bušenjem započinje na visini cca 210-230 cm od nivoa tla (nivoa poda podruma) kroz postojeći armiranobetonski zid, dalje kroz tlo do vanjskog prostora. Točne tlocrtne pozicija A1 i A2 odredit će se od strane projektantskog nadzora prije početka bušenja, odnosno, prilikom izrade geodetske snimka prije bušenja.



*Situacijski prikaz sa shemom pozicija za radove mikrotuneliranja (Mapa 5)*



*Tlocrtni prikaz etaže podruma s shemom pozicija A1 i A2 za radove mikrotuneliranja*

Što se tiče detalja bušenja, u troškovničkoj stavci su točno definirani tip, promjer i duljine segmenata cijevi koje se uvlače u bušotinu. Sav ostali rad je tipski za stručnjake koji trebaju obavljati predmetnu vrstu radova.

**Upit 2:**



**Naručitelj pojašnjava:**

Sjenila se zatvaraju stropno, prema shemi 11.10. SHEMA KROVNIH SJENILA.

**Upit 3:**



**Naručitelj pojašnjava:**

Dimenzije kućice za prodaju karata su 215x210x265 cm.

Dimenzije unutarnje stolarije koja se ne zadržava:

60-90x210 cm – 27 kom

165-215x220-265 cm – 2 kom

Dimenzije unutarnje bravarije koja se ne zadržava:

120-190x200-225 cm – 4 kom

60-95x200 cm – 5 kom

60x80 cm – 2 kom

Dimenzije kamene obloge prikazane su na nacrtu 13.2 PODIZNA PLATFORMA.

Kamena obloga vanjskih zidova je dimenzija 150x50-60 cm, na poziciji zatvorenih sporednih vrata 20x50 cm, 70x50 cm i 100x50 cm.

**Upit 4:**



**Naručitelj pojašnjava:**

Kameno popločenje je u radijusu i promjenjivih dimenzija, dimenzija većih ploča je 90-130x60-70 cm, manjih 50-60x20 cm.

Dimenzije postojeće unutarnje i vanjske stolarije navedene su na shemama postojeće stolarije, nacrti 11.1.2.-11.1.10.

Dimenzije kamenih ploča su 150x50-60 cm, odnosno 20x50 cm, 70x50 cm i 100x50 cm

**Upit 5:**



**Naručitelj pojašnjava:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i objavljuje izmjenu Troškovnika\_3. izmjena. Dimenzije pločica su 1,5-3,5 x 9-15 cm. Naručitelj objavljuje 3. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda kojom se mijenja Troškovnik te se mijena rok za dostavu ponuda sukladno članku 6.2. Pravilnika NOJN i točki 1.5. Poziva na dostavu ponuda. Prilikom izrade i dostave ponude uzeti u obzir sve izmjene obuhvaćene 3. Izmjenom poziva na dostavu ponuda.

**Sukladno članku 6.2. Pravilnika NOJN i točki 1.5. Poziva na dostavu ponuda objavljuje se 3. Izmjena poziva na dostavu ponuda te Naručitelj ovime mijenja Poziv na dostavu ponuda u slijedećim dijelovima:**

* **Mijenja se točka 6.2. Rok i način dostave ponude koja sada glasi:**

**~~Rok za dostavu ponuda je 09. 09. 2024. do 12:00h.~~**

**Rok za dostavu ponuda je 16.09.2024. do 12:00h.**

* **Mijenja se prilog HDLU troškovnik\_3.izmjena sukladno upitima zainteresiranog gospodarskog subjekta. Dimenzije iz pojašnjenja Naručitelja su dodane i u troškovnik. Nove ćelije su označene zelenom bojom, promijenjene žutom. Prilikom izrade i dostave ponude uzeti u obzir sve izmjene obuhvaćene 3. Izmjenom poziva na dostavu ponuda.**

***Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnim dokumentima kao izmjena:***

1. ***Izmjena Poziva na dostavu ponuda***

***HDLU Troškovnik\_CO\_3.izmjena***

***koji predstavljaju pročišćenu verziju sa uključenim izmjenama.***

***Ostatak Poziva ostaje neizmijenjen.***

Naručitelj:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika