**Nabava stroja za pranje šatora te edukacije i upogonjavanja stroja za pranje / Procurement of tent washing machine and education for shedding the machine**

 PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“)./ Tenderer shall complete column „Specifications offered “, defining in detail technical specifications of offered supplies (note: tenderer fills the exact specifications of offered supplies, while avoiding filling the columns only with words “compliant” and, “equivalent„ or “yes”).

Stupac «Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim./ Column „Notes, remarks, references to documentation„ may be filled by the tenderer if the tenderer considers it necessary.

Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja./ Column „Notes YES/NO„ is not to be filled by the tenderer, since that column should be completed by the Contracting Authority.

**Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija./ For offer to be considered as compliant, offered supplies must meet all the requirements presented in the Technical Specifications**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Stavka / Item** | **2. Tražene karakteristike / Required characteristics** | **3. Ponuđene karakteristike / Offered characteristics** | **Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju / Notes, references to documentation** |  **Ocjene (da/ne) / Evaluation (yes/no)** |
| **1.** | **Stroj za pranje šatora / Tent washing machine** |  |
|  | Proizvođač/marka: / Manufacturer/brand: |  |  |  |
|  | Model/tip: / Model/type: |  |  |  |
|  | Količina: 1 ugovor / Quantity: 1 contract |  |  |  |
| 1.1. | Dimenzije stroja maksimalno 8m x 4x / Machine dimensions max. 8m x 4m |  |  |  |
| 1.2. | Snaga stroja za pranje maksimalno 30 kW / Power of washing machine max. 30kW |  |  |  |
| 1.3. | Mogućnost pranja cerada do 30 m dužine / Possibility of washing the roof cover up to 30 m in lenght |  |  |  |
| 1.4. | Uputstva za korištenja stroja obvezno na hrvatskom ili engleskom jeziku / Instructions for using the maschine in Croatian or English language |  |  |  |
| 1.5. | Jedinica za ubrizgavanje sapuna s uštedom vode / Water saving soap spraying unit |  |  |  |
| 1.6. | Ulazna i izlazna jedinica za vođenje kedera maksimalne širine 5 m / Internal and external keder guiding unit for five meter fabric |  |  |  |
| 1.7. | Opcija za čišćenje pagoda / Pagoda cleaning option |  |  |  |
| 1.8. | Pumpa za doziranje voska / Wax dosage option |  |  |  |
| 1.9. | Opcija za samočišćenje četki / Self-cleaning option for brushes |  |  |  |
| 1.10. | Kontinuirano podesivo ubrizgavanje sapuna / Stepless adjustable soap injection |  |  |  |
| 1.11. | Energetski štedljivi motori četki / Energy saving brush motors |  |  |  |
| 1.12. | Stanje čekanja / Standby mode |  |  |  |
| 1.13. | Nehrđajući okvir motora / Stainless machine frame |  |  |  |
| 1.14. | Isporuka na adresi Naručitelja u roku od najviše 240 dana / Delivery at the address of the Contracting Authority in max 240 days |  |  |  |
| 1.15. | Implementacija na adresi Naručitelja u roku od najviše 5 dana poslije isporuke / Implementation at the address of the Contracting Authority in max 5 days after the delivery |  |  |  |
| 1.16. | Garancija, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, minimalno 24 mjeseca / Warranty according to Tender Documentation, minimum 24 months. |  |  |  |
| **2.** | **Edukacija i upogonjavanje stroja za pranje za 5 zaposlenika tijekom jednog dana / Education for shedding the washing machine for 5 employees during one day.** |  |  |  |
|  | Količina: 1 set / Quantity: 1 set |  |  |  |
| 2.1. | Edukacija 5 zaposlenika tijekom jednog dana u prostorijama Naručitelja nakon puštanja u rad/ Education of users during one day in the office of the Contracting Authority after the commissioning |  |  |  |
| 2.2. | Upogonjavanje na adresi Naručitelja u roku od najviše 5 dana nakon implementacije. / Commissioning at the address of the Contracting Authority in max 5 days after the implementation |  |  |  |