**PRILOG IV POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |
| --- |
| **Oznaka nabave**: NAB PIAMIA - 02  **Predmet nabave:** Nabava usluge izrade tiska knjiga |

Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena usluga mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.

Ponuditelj obvezno popunjava stupac "Ponuđene karakteristike" definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene usluge (napomena: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene usluge, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. "zadovoljava", "da", "jednakovrijedno traženom" ili "odgovara traženom").

Za sve robne marke, tipove proizvoda, standarde ili norme, mjere osiguranja kvalitete ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se izraz "ili jednakovrijedno", dakle Ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod, odnosno jednakovrijednu normu i/ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete i/ili jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama, a Naručitelj će u slučaju jednakovrijednosti prihvatiti iste.

Jednakovrijedni proizvod/norma/mjera osiguranja kvalitete nudi se na način da se u prostor ispod postojeće stavke Tehničkih specifikacija (Prilog IV Poziva na dostavu ponuda) upiše naziv jednakovrijednog proizvoda/norme/mjere osiguranja kvalitete.

Proizvod/norma/mjera osiguranja kvalitete koja je u Tehničkim specifikacijama ovog Poziva na dostavu ponuda navedena kao primjer, smatra se ponuđenom ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode/norme/mjere osiguranja kvalitete na za to predviđenom mjestu Tehničkih specifikacija.

Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je u ponudi, bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati Ponuditelj. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije, tehnički listovi proizvođača, katalozi, norme, atesti, certifikati, sukladnosti i sl. Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene da li ponuđeni proizvodi imaju tražene karakteristike predmeta nabave.

Stupac "Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju" Ponuditelj može ponuditi ukoliko smatra potrebnim.

Stupac "Ocjena DA/NE" Ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Stavka** | **2. Tražene karakteristike** | **3. Ponuđene karakteristike** | **4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju** | **5. Ocjena ( DA/NE)** |
| **1.** | **GRUPA 1 - Tisak nulte serije knjige PIAMIA 3-5HR**  **Količina: 50 komada** |  | | |
| **1.0.** | Tisak knjižnog bloka 4/0 na 200 g offset mat papiru; veličina stranice 170 mm x 170 mm |
| **1.1.** | Biganje i falcanje knjižnog bloka; presavijanje pune stranice; otvorena knjiga dimenzija 170 mm x 340 mm |  |  |  |
| **1.2.** | Ljepljenje falcanog papira i premazivanje zaštitnim slojem |  |  |  |
| **1.3.** | Tisak 4/0 i izrada korica knjige kunstdruck 200 g sjajni papir, plastifikacija sjaj 1/0 |  |  |  |
| **1.4.** | Ljepljenje i dorada završne knjige |  |  |  |
| **2.** | **GRUPA 2 - Tisak prve serije knjige PIAMIA 3-5HR**  **Količina: 2000 komada** |  | | |
| **2.0.** | Tisak knjižnog bloka 4/0 na 200 g offset mat papiru; veličina stranice 170 mm x 170 mm |
| **2.1.** | Biganje i falcanje knjižnog bloka; presavijanje pune stranice; otvorena knjiga dimenzija 170 mm x 340 mm |  |  |  |
| **2.2** | Ljepljenje falcanog papira i premazivanje zaštitnim slojem |  |  |  |
| **2.3.** | Tisak 4/0 i izrada korica knjige kunstdruck 200 g sjajni papir, plastifikacija sjaj 1/0 |  |  |  |
| **2.4.** | Ljepljenje i dorada završne knjige |  |  |  |
| **3.** | **GRUPA 3 - Tisak nulte serije PIAMIA 5-7HR**  **Količina: 50 komada** |  | | |
| **3.0.** | Tisak knjižnog bloka 4/0 na 200 g offset mat papiru; veličina stranice 170 mm x 170 mm |
| **3.1.** | Biganje i falcanje knjižnog bloka; presavijanje pune stranice; otvorena knjiga dimenzija 170 mm x 340 mm |  |  |  |
| **3.2.** | Ljepljenje falcanog papira i premazivanje zaštitnim slojem |  |  |  |
| **3.3.** | Tisak 4/0 i izrada korica knjige kunstdruck 200 g sjajni papir, plastifikacija sjaj 1/0 |  |  |  |
| **3.4.** | Ljepljenje i dorada završne knjige |  |  |  |
| **4.** | **GRUPA 4 - Tisak prve serije PIAMIA 5-7HR**  **Količina: 2000 komada** |  |  |  |
| **4.0.** | Tisak knjižnog bloka 4/0 na 200 g offset mat papiru; veličina stranice 170 mm x 170 mm |  |  |  |
| **4.1.** | Biganje i falcanje knjižnog bloka; presavijanje pune stranice; otvorena knjiga dimenzija 170 mm x 340 mm |  |  |  |
| **4.2.** | Ljepljenje falcanog papira i premazivanje zaštitnim slojem |  |  |  |
| **4.3.** | Tisak 4/0 i izrada korica knjige kunstdruck 200 g sjajni papir, plastifikacija sjaj 1/0 |  |  |  |
| **4.4.** | Ljepljenje i dorada završne knjige |  |  |  |

U Velikoj Gorici , 07.06. 20 19 . g.

ZA PONUDITELJA:

.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)