NABAVA PROIZVODNE LINIJE ZA MIJEŠANJE ZAČINA

PROCUREMENT OF PRODUCTION LINE FOR MIXING

SPICES

Evidencijski broj nabave: 2/2019

Procurement number: 2/2019

**PRILOG 2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / ANNEX 2: TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Naziv Ponuditelja / Name of the Tenderer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa Ponuditelja / Address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB Ponuditelja / PIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet nabave / Subject of Procurement: NABAVA PROIZVODNE LINIJE ZA MIJEŠANJE ZAČINA / PROCUREMENT OF PRODUCTION LINE FOR MIXING SPICES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STAVKA / ITEM** | | **ZAOKRUŽITI DA/NE (Ukoliko je primjenjivo upisati točne specifikacije)**  **CIRCLE YES/NO (if applicable, enter the exact specification)** |
| **1. PROIZVODNA LINIJA ZA MIJEŠANJE ZAČINA /**  **PRODUCTION LINE FOR MIXING SPICES** | |
| **a) MIJEŠALICA / MIXER** | |
| **a.1** | Materijal: nehrđajući čelik s mogućom primjenom u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji, osim dijelova koji to ne mogu biti  Material: Stainless steel applicable in the food, pharmaceutical and chemical industries, except parts that cannot be | DA / NE  YES / NO |
| **a.2** | Volumen miješalice: minimalno 900 litara, maksimalno 1700 litara  Volume: min 900, max 1700 litres | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **a.3.** | Kapacitet miješalice: minimalno 500 kg, maksimalno 1000 kg  Batch capacity: min 500 kg, max 1000 kg | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **a.4.** | Minimalna snaga elektromotora: 7 kW  Minimum power of electro engine: 7 kw | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **a.5.** | Miješalica dolazi s ugrađenim poklopcem nepropusnim za prah  Mixer comes with integral powder-proof lid | DA / NE  YES / NO |
| **a.6.** | Automatizirana miješalica  Automated Mixer | DA / NE  YES / NO |
| **a.7.** | Automatizirano pražnjenje  Automated discharge | DA / NE  YES / NO |
| **a.8.** | Tehnička stanica za upravljanje (start, zaustavljanje, upravljanje motorom unazad)  Technical station for control (start, stop, reverse motor run control) | DA / NE  YES / NO |
| **b) TRANSPORTER / CONVEYOR** | |  |
| **b.1.** | Materijal: nehrđajući čelik s mogućom primjenom u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji, osim dijelova koji to ne mogu biti  Material: Stainless steel applicable in the food, pharmaceutical and chemical industries, except parts that cannot be | DA / NE  YES / NO |
| **b.2.** | Transporter osigurava fleksibilan spoj s miješalicom i vagom  Conveyor secures flexible connection with mixer and weigh filling machine | DA / NE  YES / NO |
| **c) ELEKTRIČNA VAGA SA SUSTAVOM ZA AUTOMATIZIRANO PUNJENJE / ELECTRONIC WEIGH-FILLING MACHINE WITH AUTOMATED FILLING SYSTEM** | |  |
| **c.1.** | Okvir i dijelovi od nehrđajućeg čelika  Frame and parts made of stainless steel | DA / NE  YES / NO |
| **c.2.** | Ulazna cijev minimalnog promjera ø 150 mm za punjenje pomoću transportera  Inlet tube min ø 150 mm for filling with conveyor | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **c.3.** | Cijev za skupljanje minimalnog promjera ø 30 mm za spajanje na sustav  Dust collection tube min ø 30 mm for connection with the system | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **c.4.** | Podesiva visina temeljne ploče vreće  Adjustable height of the bag base plate | DA / NE  YES / NO |
| **c.5.** | Omogućeno fiksiranje vreće  Bag fixation enabled | DA / NE  YES / NO |
| **c.6.** | Elektronički instrument za vaganje, maksimalni kapacitet 50 kg  Electronic weighing instrument, max capacity 50 kg | Točne specifikacije ponuđenog: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Exact specifications: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **c.7.** | Displej za upravljanje i kontrolu  Display / Panel for control | DA / NE  YES / NO |
| **c.8.** | Sustav za automatizirano punjenje  Automated filling system | DA / NE  YES / NO |