**PRILOG IV - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Popunjava ponuditelj:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUDITELJA |  |
| MARKA AUTOMOBILA |  |
| MODEL AUTOMOBILA |  |

Tražene tehničke specifikacije:

|  |  |
| --- | --- |
| GODINA PROIZVODNJE | 2020. |
| PRIJEĐENI KILOMETRI | Max 50 |
| **MOTOR** | |
| Zapremina (ccm): | min. 1997 ccm |
| Snaga (kW): | min 110 |
| Vrsta pogonskog goriva: | Eurodiesel |
| Norma emisije ispušnih plinova: | min EURO 6 |
| **KAROSERIJA** | |
| Karoserijski oblik: | kombi |
| Broj vrata: | min 4 |
| Dužina vozila: | jednako ili više 5300 mm |
| Visina vozila: | max 1900 mm |
| Boja: | crna |
| **BROJ MJESTA** | |
| Sjedeća: | 8+1 (vozač) |
| **OPREMA** | |
| Sustav protiv blokiranja kočnica | Da |
| Regulator pogonskog proklizavanja | Da |
| Elektronski sustav stabilnosti vozila | Da |
| Zračni jastuci | min 4 |
| Klima uređaj | Da |
| Klima uređaj straga | Da |
| Centralno zaključavanje | Daljinsko |
| Električni podesivi i grijani vanjski retrovizori | Da |
| Električni podizači prozora | Prednji |
| Vozačevo sjedalo s naslonom za ruke | Da |
| Svjetla za maglu | Prednja |
| Navigacija | Da |
| Rezervni kotač normalnih dimenzija | Da |
| Radio s digitalnim prijemnikom DAB | Da |
| Zvučnici | min 4 |
| Bluetooth sustav | Da |
| USB ulaz | Da |
| Tempomat s graničnikom brzine | Da |
| Sustav pomoći pri uspinjanju uz strminu | Da |
| Multi-informacijski zaslon sa slikovnim prikazom | Da |
| 12 V utičnice | min 3 |
| Dodatni set zimskih kotača | Da |
| Kompletno ostakljeno vozilo (bočne strane) | Da |
| Stražnji senzori za pomoć pri parkiranju | Da |
| Stražnja vrata dvokrilna ostakljena | Da |
| Putnička sjedala sa sigurnosnim pojasevima   u 3 točke | Da |
| Set obavezne opreme (kutija prve pomoći,   trokut, reflektirajući prsluk, set rezervnih   žarulja) | Da |
| Vatrogasni aparat zakonski propisan i   učvršćen | Da |
| Gumeni tepisi | Da |
| Stražnji brisač stakla | Da |
| Servo upravljač podesiv po visini i dubini | Da |
| Jamstveni rok | min 5 godina |
| Rok isporuke | max 180 dana |