**PRILOG II - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Predmet nabave: solvent printer**

**Evidencijski broj nabave: Nabava 3**

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkom specifikacijom predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).

**OPIS PREDMETA NABAVE**: Naručitelj nabavlja produkcijski printer velikog formata s mogućnošću ispisa na 1, 2 ili 3 role istovremeno i to za ispis svih materijala kompatibilnih sa solventnom bojom poput papira, cerade, tekstila, filmova, naljepnica i platna s premazom. Razlika između ovog i najčešće korištenih printera je u tome što je je takav printer predviđen za veliku produkciju, rad na više rola istovremeno i može koristiti vrlo teške i velike role koje su znatno povoljnije nego one uže i manje težine (manja težina znači da se rola u proizvodnji mora više puta prematati i koristiti nove nosače što jako poskupljuje materijal).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet br.** | **Tražene specifikacije SOLVENT PRINTERA** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| 1. | * Minimalna radna širina: 3300mm * Minimalna brzina ispisa: 550 m2 / sat * Minimalna rezolucija ispisa: 1200 x 1200dpi * Minimalna veličina ispisne kapljice: 7 pl * Neometan rad s materijalima i rolama do minimalno 200 kg težine * Vrsta boje: solventna * Maksimalan broj boja: 4 (CMYK (bez drugih boja)) * Automatska regulacija negativnog tlaka * Cirkulacija boje u spremnicima boja * Nezavisni sustav propucavanja boja po svakom kanalu (4 samostalna sustava) * Samostalno održavanje ispisnih glava i propucavanje istih kod nekorištenja tj. kada se ne printa, a bez potrebe za intervencijom od strane operatera * Profesionalno samostalno RIP softversko rješenje * Baza ICC profila za sve materijale dostupne na tržištu * Svi zavisni troškovi transporta, instalacije i obuke uključeni u ponudu |  |  |  |

Mjesto: i datim: u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020. godine

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime, prezime osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja)*

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(potpis osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja)*