Tehnička specifikacija – Grupa 4

Ponuditelj popunjava prazne ćelije (polja), sukladno traženom. Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Tražene karakteristike", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti. Ponuditelj se odgovorom "DA" u stupcu "Zahtjev ispunjen" obvezuje na nuđenje robe koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko se pregledom utvrdi da je na neki od postavljenih upita odgovor "NE" ili uopće nije odgovoreno na postavljeni upit čime je ćelija ostala prazna, ponuda će biti odbijena.

Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan element robe ili jednakovrijedan dokaz ispunjavanja minimalno traženog standarda ili nudi robu boljih karakteristika od minimalno traženih u stupcu "Tražene karakteristike" potrebno je upisati točan naziv/karakteristiku/značajku komponente/sklopa koju ponuditelj nudi, a koja mora biti ista ili bolja od tražene značajke i to u kolonu „Ponuđene karakteristike“. Zabranjeno je tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija koje ponuditelj mora popuniti.

**Edukacija i softver za upravljanje bojama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Tražene karakteristike | Zahtjev ispunjenDA / NE | Ponuđene karakteristike |
| **Softver za izradu probnog tiska i vjernu simulaciju tiska** |
| 1. | Softver za upravljanje bojama sa podrškom za minimalnu širinu printa 43,2 cm, mogućnošću izrade kolor profila, korekcije profila, te mogućnost simulacije svih vrsta tiska i verificiranja. Osim upravljanja sa cmyk bojama mora imati mogućnost upravljanja sa posebnim bojama, mora podržavati prošireni gamut printera za što vjerniju simulaciju posebnih boja. Mora imati mogućnost kontrole kalibracije printera na udaljenim lokacijama. Mora imati mogućnost uvoza datoteka: LEN i 1-bit TIFF prilikom izrade probnog otiska. Na uvezene datoteke se mora primijeniti sistem upravljanja bojama. U konačnici softvere koristi datoteke za izradu tiskarskih ploča i uz pomoć vlastitog sistema upravljanja bojama dobivamo probni otisak koji vjerno simulira tisak sa istim kutovima i linijaturom koja se koristi u tisku. |  |  |
| 2. | Podrška za minimalno 2 printera do minimalne širine printa 43,2 cm |  |  |
| 3. | Edukacija na hrvatskom jeziku za minimalno dvije osobe u Poličniku na adresi Dr. Frane Tuđmana 25, 23241 Poličnik. Trajanje edukacije 2 dana, a nakon završene edukacije operateri moraju biti u stanju služiti se sa softverom i svim opcijama koje su dio paketa. |  |  |