**Naručitelj: GRAĐEVINSKI OBRT "K I S O" VL. ERVINO KASALO, Široki put 114, 32000 Vukovar, OIB: 15723346391**

**Predmet nabave:** **Nabava teleskopskog viličara i građevinske korpe**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

| ***Redni br.*** | ***Stavka*** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopski viličar | Snaga motora: minimalno 100 KS |  |
| Težina stroja: maksimalno 11.000 kg |  |
| Nosivost stroja: minimalno 4000 kg |  |
| Visina dizanja: minimalno 17 m |  |
| Visina dizanja kod maksimalne nosivosti: minimalno 14 m |  |
| Transmisija: hidrostatska |  |
| niveliranje šasije na kotačima i stabilizatorima |  |
| bočni pomak kraka kod maksimalno izvučenog kraka: minimalno +/- 500 mm |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2. | Građevinska korpa | Košara minimalno 900 lit |  |
| Elektrobel po kraku stroja |  |
| Stražnja kamera |  |
| 3. | Jamstveni rok na ponuđenu robu | Minimalno 12 mjeseci od potpisivanja Potvrde o prihvatu |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i ovjera odgovorne osobe