**Naručitelj: GRAĐEVINSKI OBRT "K I S O" VL. ERVINO KASALO, Široki put 114, 32000 Vukovar, OIB: 15723346391**

**Predmet nabave:** **Nabava teleskopskog viličara i građevinske korpe**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

| ***Redni br.*** | ***Stavka*** | **Ponuđene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopski viličar | Nosivost: minimalno 4000 kg |  |
| Visina dizanja: minimalno 13 400 mm |  |
| Motor: minimalno 114 ks |  |
| Prijenos: hidrostatski |  |
| Dimenzije viličara: minimalno 6200 d x 2390 š x 2530 v mm |  |
| Gume: minimalno 400/70 - 24 |  |
| Kočnice: hidraulične disk kočnice |  |
| Kapacitet hidrauličnog sistema minimalno 140 L/min |  |
| Operativni pritisak minimalno 25 MPa |  |
| Sigurnosna „ruka pre visoko“ funkcija |  |
| Joystick sa senzorom „mrtvaca“ |  |
| 2. | Građevinska korpa | Kapacitet: minimalno 1m3 |  |
| |  | | --- | | Širina: minimalno 2400 mm | |  |
| Zaštita korpe |  |
| 3. | Jamstveni rok na ponuđenu robu | Minimalno 12 mjeseci od potpisivanja Potvrde o prihvatu |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i ovjera odgovorne osobe