# PRILOG 2 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**Kolone 1, 2 i 3 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 5 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 3 je ispunjena od strane Naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane Ponuditelja)
* Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj s detaljima ponuđene opreme koju može poslati i u zasebnom dokumentu (riječ „Da” je dovoljna ako oprema/usluga u potpunosti zadovoljava onu koju propisuje Naručitelj, ali je u tom slučaju potrebno dostaviti odvojeni dokument sa specifikacijom opreme/uputstvima iz kojih je razvidno da se radi jednakovrijednoj opremi/usluzi)
* Kolona 5 omogućava Ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **Grupa** | **R.br.** | **Naziv stavke troška i zahtijevane tehničke i funkcionalne specifikacije** | **Ponuđena oprema i tehničke specifikacije** | **Napomene, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| **(Navedite točne specifikacije ili upišite „Da“ te priložite odvojeni dokument sa specifikacijom predmeta nabave)** |
| **1** | **1** | **Drobilica građevinskog i glomaznog otpada** |  |  |
|  | * **NOVI stroj** * **samohodni stroj na podvozju s hidraulično pokretanim gusjenicama** * **konstrukcija stroja koja omogućuje utovarivanje, istovarivanje prijevoz drobilice kamionom s uređajem za navlačenje roll-kontejnera** * **diesel motor snage maksimalno 150 kw** * **par radnih osovina za usitnjavanje građevnog i glomaznog otpada** * **komplet s opremom za brzu i jednostavnu izmjenu radnih osovina** * **mogućnost sinkroniziranog i asinkronog rada radnih rotora za usitnjavanje materijala** * **par mehanički podesivih rešetki za podešavanje izlazne granulacije otpada** * **najveća visina pražnjenja materijala na izlaznom transporteru do minimalno 3300 mm** * **volumen koša za prihvat materijala za obradu minimalno 2 m3** * **daljinsko upravljanje strojem** * **sekcija za suzbijanje prašine - ovlaživanje materijala** * **magnetni separator za izdvajanje magnetne frakcije** * **sito za separaciju usitnjenog materijala na dvije frakcije, direktno na izlaznom transporteru** * **transportna dužina stroja maksimalno 8000 mm** * **transportna širina stroja maksimalno 2500 mm** * **transportna visina stroja maksimalno 3000 mm** |  |  |
| **• masa stroja u radnom stanju maksimalno 15 tona**  **Obuka i puštanje u rad:**   * **trošak obuke Vašeg osoblja za održavanje i rad strojem je uključen u ukupnu cijenu stroja** * **trošak puštanja u rad je uključen u ukupnu cijenu stroja**   **Jamstveni rok do 18 mjeseci od isporuke predmeta nabave ili do 1500 radnih sati** |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.g. Za Ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe)