**Naručitelj**: DOOR EXPERT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vrbani 20, Zagreb; OIB: 30428738301, zastupan po direktoru Marinu Romiću

**Predmet nabave**: Certifikacija proizvoda koja uključuje tehničko ispitivanje i ocjenu sukladnosti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** | | | | | |
| **RB** | **OPIS STAVKE** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere bez PDV u HRK** | **UKUPNA CIJENA (stupac IV x V) bez PDV u HRK** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| **1.** | **Priprema za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i priprema tehničke mape** | | | | |
| 1.1 | **Tehničko ispitivanje proizvoda**  1) Unutarnja vrata za hotelske sobe – provesti će se ispitivanja i certificiranje za iskazivanje svojstva otpornosti na požar i dimonepropusnost do 30 minuta (EI2 30 i EI2 30-S200) – inicijalno ispitivanje i jedno dodatno ispitivanje na požar i dimonepropusnost  2) Ulazna vrata model 1 – provesti će se ispitivanje i klasifikacija (izdavanje razredbenog izvještaja) za iskazivanje svojstva otpornosti na provalu – razred otpornosti RC2 – inicijalno ispitivanje  3) Ulazna vrata model 2 – provesti će se ispitivanja i certificiranje za iskazivanje svojstva otpornosti na provalu, požar i dimonepropusnost – razredi otpornosti RC3, EI2 30 i EI230-S200 – inicijalna ispitivanja i jedno dodatno ispitivanje na požar i dimonepropusnost  4) Ulazna vrata model 3 – provesti će se ispitivanja za iskazivanje svojstva otpornosti na provalu, požar i dimonepropusnost do 30 minuta – razredi otpornosti RC4 i EI2 60 te EI260-S200 - inicijalna ispitivanja i jedno dodatno ispitivanje na provalu, požar i dimonepropusnost | Usluga | 1 |  |  |
| 1.2 | **Ocjena sukladnosti proizvoda**  1) Unutarnja vrata za hotelske sobe – provesti će se certificiranje za iskazivanje svojstva otpornosti na požar i dimonepropusnost do 30 minuta (EI2 30 i EI2 30-S200)  2) Ulazna vrata model 1 – provesti će se certificiranje za iskazivanje svojstva otpornosti na provalu – razred otpornosti RC2  3) Ulazna vrata model 2 – provesti će se certificiranje za iskazivanje svojstva otpornosti na provalu, požar i dimonepropusnost – razredi otpornosti RC3, EI2 30 i EI230-S200  U dijelu 1.1 za proizvod pod rednim brojem 1 provesti će se certifikacija u neusklađenom području za unutarnja požarna vrata (oznaka C), a za proizvode pod rednim brojem 3 i 4 provesti će se certifikacija u neusklađenom području za unutarnja požarna vrata (oznaka C) i u usklađenom području za vanjska požarna vrata (oznaka CE). | Usluga | 1 |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a) u HRK:** | | | | |  |
| **Iznos PDV u HRK:** | | | | |  |
| **UKUPNO (s PDV-om) u HRK:** | | | | |  |

**Napomena:** Ponuditelji popunjavaju troškovnik unoseći cijenu po jedini mjere (**kolona V**) i ukupnu cijenu (**kolona VI**). Stavke UKUPNO (bez PDV-a); Iznos PDV i UKUPNO (s PDV-om) se obvezno popunjavaju.

PONUDITELJ

Datum: M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[potpis ovlaštene osobe Ponuditelja]