PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA**

Broj nabave: **Usluge 12-2021**

Nabava: **Ispitivanje i certificiranje jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih vrata EI290 (FSD90-1) i dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom EI260 (FSDG60-2)**

**Grupa 1: Ispitivanje i certificiranje jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih vrata EI90 (FSD90-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Ispitivanje otpornosti na požar jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih vrata EI290 (FSD90-1) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI290 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg certifikata**  **Sastoji se od:**   * Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje) * Vrijeme ispitivanja (90 min.) * Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |

**Grupa 2: Ispitivanje i certificiranje dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom (FSDG60-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Ispitivanje otpornosti na požar dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom EI260 (FSDG60-2) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI260 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg certifikata**  **Sastoji se od:**   * Priprema i paljenje požarne peći (dva paljenja) * Vrijeme ispitivanja (60 min.) * Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |