**Naručitelj:** MOLARIS d.o.o. za rudarstvo, trgovinu i usluge, Giletinci 200, 35400 Cernik, OIB: 44304979783

**Predmet nabave:** Predmet nabave je radni stroj - Mobilna udarno rotaciona drobilica.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj je dužan dati ponudu koja obuhvaća ukupni predmet nabave kako je definirano tehničkim specifikacijama. Stroj mora biti nov i nekorišten.

**Evidencijski broj nabave:** 1/2021

# PONUDA BROJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ponuditelj**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zajednica ponuditelja (DA/NE) |  | Za odgovor "DA" Ponuditelj je obvezan popuniti Tablicu 1\_ *Podaci o zajednici ponuditelja* |
| Ponuditelj dio Ugovora namjerava dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja (DA/NE) |  | Za odgovor "DA" Ponuditelj je obvezan popuniti Tablicu 2\_ *Podaci o podugovarateljima* |
| Naziv ponuditelja |  |
| Adresa ponuditelja |  |
| OIB |  |
| IBAN |  |
| Osoba ovlaštena za zastupanje |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE) |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| Kontakt osoba Ponuditelja |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-pošta |  |

1. **Podaci o ponudi**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok valjanosti Ponude |  |
| Cijena (bez PDV-a) u HRK |  |
| Iznos PDV-a u HRK |  |
| Ukupna cijena (s PDV-om) u HRK |  |

Tablica 1\_ Podaci o zajednici ponuditelja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv člana zajednice ponuditelja** | **Sjedište (adresa)** | **OIB** | **Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje** | **Dio ugovora koji se odnosi na člana zajednice ponuditelja (navesti stavke troškovnika)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kao članovi Zajednice ponuditelja za potpis i ovjeru zajedničke ponude i ovjeru ugovora o nabavi ovlašćujemo:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nositelja zajedničke ponude:  |  |
| Ime i prezime ovlaštene osobeza potpis zajedničke ponude i ugovora: |  |

**Član zajednice ponuditelja 1:**

Ime i prezime ovlaštene osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

**Član zajednice ponuditelja 2:**

Ime i prezime ovlaštene osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

(*Potrebno ponoviti ovisno o broju članova zajednice ponuditelja*)

Tablica 2\_ Podaci o podugovarateljima

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr.** | **Naziv podugovaratelja** | **Sjedište (adresa)** | **OIB** | **IBAN** | **Vrsta isporuka koje će izvršiti podugovaratelj****(navesti stavke troškovnika)** | **Vrijednost isporuka bez PDV-a u HRK** | **Postotni udio stavke troškovnika****(%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupna vrijednost isporuka podugovaratelja bez PDV-a:** |  |  |
| **PDV (25%):** |  |  |
| **Sveukupna vrijednost isporuka podugovaratelja s PDV-om:** |  |  |

1. **Tehničke specifikacije i troškovnik**

(Uputa: ponuditelj popunjava **ponuđene tehničke specifikacije** za sve karakteristike tražene *Pozivom na dostavu ponuda\_2.izmjena, točka 3.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, sukladno definiranom u Tablici 3.*

Ponuđene tehničke specifikacije upisati u kolonu **Ponuđena vrijednost**.

*Tablica 3\_Tehničke specifikacije i troškovnik*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Zahtijevane specifikacije** | **Ponuđena vrijednost** |
| **Mobilna udarno rotaciona drobilica, 1 kom** |
| 1 | Prihvatni bunker izrađen od min. HB 400 visoko otpornog i nehabajućeg čelika |   |
| 2 | Volumen prihvatnog bunkera  |   |
| 3 | Visina utovara u bunker  |   |
| 4 | Vibracijsko dozirni stol i vibracijska rešetka sa vlastitim hidrauličkim pogonom ukupne duljine minimalno 4.200 mm |   |
| 5 | Vibracijska rešetka sa dva segmenta za odsijavanje jalovinskog materijala  |   |
| 6 | Otvori na prvoj rešetki  |   |
| 7 | Otvori na drugoj rešetki  |   |
| 8 | Montirano žičano sito ispod rešetke otvora maksimalno 35mm |   |
| 9 | Bočna jalovinska traka zaokretna na obje strane drobilice (180°)  |   |
| 10 | Duljina jalovinske trake  |   |
| 11 | Širina jalovinske trake  |   |
| 12 | Podešavanje ispusta jalovinskog materijala - mehanički uz pomoć skretnice |   |
|   | **Pogon kompletnog postrojenja:** |   |
| 13 | Motor  |   |
| 14 | Emisija plinova za diesel motor  |   |
|   | **Udarna drobilica:** |   |
| 15 | Horizontalna udarna drobilica sa 4 grede |   |
| 16 | Direktan pogon drobilice sa motora preko mjenjačke kutije  |   |
| 17 | Ulazni otvor  |   |
| 18 | Podešavanje brzine okretaja rotora preko upravljanja  |   |
| 19 | Udarne grede mangansko keramičke |   |
| 20 | Zavjesa od jednog dijela - monoblok |   |
| 21 | Obloge na zavjesi: manganske simetrične  |   |
| 22 | Obloge kućišta drobilice |   |
| 23 | Podešavanje ispusta (zazora) uz hidrauličku asistenciju  |   |
| 24 | Otvaranje drobilice potpuno hidraulički |   |
| 25 | Pomoćni kran za izmjenu greda sa hidrauličkom asistencijom montiran na drobilicu |   |
| 26 | Specijalni alati za brzu izmjenu greda i obloga  |   |
| 27 | Inspekcijski otvor drobilice sa sigurnosnom sklopkom  |   |
|   | **Modul sita i trake:** |   |
| 28 | Hidraulički pogonjeno od drobilice, hidrauličke brze spojke i klinovi za spoj na drobilicu te se transportira zajedno sa drobilicom. |   |
| 29 | Ispusna traka drobilice  |   |
| 30 | Jednoetažno dvonagibno sito sa eliptičnom vibracijom |   |
| 31 | Dimenzija sita |   |
| 32 | Bočno napete čelične mreže na situ |   |
| 33 | Ispusna traka sa sita  |   |
| 34 | Mogućnost odvajanja komplet modul sita za samostalni rad drobilice |   |
| 35 | Modul sita odvojen na mehaničkim nogarima i parom hidrauličkih nogara |   |
| 36 | Povratna traka sa sita u bunker  |   |
| 37 | Povratna traka hidraulički zaokretna za 90° osigurana i pokretana čeličnom konzolom  |   |
|   | **Podvozje i gusjenice:** |   |
| 38 | Podvozje izrađeno od čelika zaštićeno od korozije |   |
| 39 | Gusjenice za pokretanje drobilice, dimenzije |   |
| 40 | Pogon gusjenica |   |
| 41 | Daljinska radio komanda za vožnju  |   |
|   | **Upravljanje strojem:** |   |
| 42 | Centralno automatsko upravljanje, automatika i dijagnostika sa integriranim sustavom kontrole i podešavanjem parametara |   |
| 43 | Glavni kontrolni panel sa glavnom sklopkom za start / stop dugmetom |   |
| 44 | Dijagnostika procesa rada drobilice i motora  |   |
| 45 | Potpuno automatiziran sustav rada procesa sa pritiskom na jedno dugme |   |
|   | **Dodatna oprema:** |   |
| 46 | Sistem mlaznica za suzbijanje prašine i vodenom pumpom |   |
|   | **Dimenzije stroja za transport:** |   |
| 47 | Ukupna duljina  |   |
| 48 | Ukupna širina  |   |
| 49 | Ukupna visina |   |
| 50 | Ukupna težina  |   |
| 51 | Komplet drobilica sa sitom se transportira u jednom komadu bez demontirajućih dijelova  |   |
| 52 | Zasebne upute za rad, plan servisiranja stroja na hrvatskom jeziku, katalog rezervnih dijelova u najmanje 2 tiskanih i uvezanih kopija i najmanje 2 elektronske verzije uputa (USB). |  |
| 53 | Jamstveni rok |   |
| 54 | Provedba edukacije za minimalno 3 djelatnika za korištenje stroja u trajanju od 2 dana na lokaciji koju odredi Naručitelj. |   |
| 55 | Isporuka na lokaciju Kamenolom Giletinci, Giletinci 200, 35400 Cernik |  |
| 56 | Montaža i puštanje u pogon. |  |
| CIJENA UKUPNO u HRK bez PDV-a: |  |
| PDV u HRK: |  |
| **CIJENA UKUPNO u HRK s PDV-om:** |  |

*Tablica 4\_Popis glavnih isporuka robe*

|  |
| --- |
| **POPIS GLAVNIH ISPORUKA ROBE**  |
| **R.br.** | **Naziv i/ ili opis isporuke** | **Datum izvršenja isporuke** | **Naziv druge ugovorne strane** | **Vrijednost izvršene isporuke bez PDV-a u HRK** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **UKUPNO HRK:** |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. Za ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_