PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA**

Broj nabave: **Usluge 14-2021**

Nabava: **Dvokrilna ostakljena čelična vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Ispitivanje otpornosti na požar dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI230 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja**  **Sastoji se od:**   * Priprema i paljenje požarne peći (dva paljenja) * Vrijeme ispitivanja (30 min.) * Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |