**PRILOG 2**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“ i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Red. br.** | **2. Tražene karakteristike** | **3. Ponuđene specifikacije** | **4. Uputa na** **brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.** |
| **1.** | **Prilagodba i opremanje kombi vozila i prikolice** | |  |
| 1.1 | **TV:**  Tehnologija: LED  Tip televizora: Smart TV  Veličina ekrana: min. 55’’(140cm)  Rezolucija ekrana: min. UHD (3840x2160)  USB  HDMI  Pripadajuće mobilno ovješenje s kotačićima te podesive min. visine 1000mm |  |  |
| 1.2 | **Mobilni razglasni set:**  Snaga: min. 1500W  8-kanalna mikseta  4 ulaza za mikrofone  2 ulaza za glazbene instrumente  Bežična povezivost: Bluetooth  Pripadajući stalci za zvučnike min. visine 1000mm |  |  |
| 1.3 | **Naglavni bežični mikrofonski sistem:**  dva naglavna mikrofona  dva predajnika  baza/prijemnik  trajanje baterije min.6h  domet min. 80m  broj kanala min. 10 |  |  |
| 1.4 | **Dinamički bežični mikrofonski sistem:**  2-kanalni  2 ručna dinamička mikrofona  baza  UHF frekvencijski odziv od 863 do 865 MHz  domet min. 50m  trajanje baterije min. 6h |  |  |
| 1.5 | **Navozna staza za kombi:**  Rasklopiva navozna staza za ukrcavanje teškog tereta u kombi  Nosivost: min. 150 kg |  |  |
| 1.6 | **Tenda za kombi vozilo i postavljanje na vozilo:**  ukupna duljina kućišta 3000mm +/- 200mm  duljina platna 2900mm +/- 200mm  izbačaj min 2000mm |  |  |
| 1.7 | **Šator sklopivi paviljon:**  širina 4000mm +/- 100mm  duljina 4000mm +/- 100mm  ulazna visina min 2000mm  vodootporan 100%  UV zaštita  materijal pokrova i stranica: poliester s PVC potporom  materijal okvira: aluminij  funkcija brzog sklapanja  uključene 4 bočne stranice  uključena torba na kotačiće za transport  uključuje klinove za tlo  uključuje težinske diskove |  |  |
| 1.8 | **Stroj za štikanje:**  površina vezenja min 180mmx300mm  mogućnost funkcije šivanja i štikanja  automatsko udijevanje konca u iglu  brzina štikanja min 600 uboda/min  USB priključak za prijenos motiva  LCD ekran osjetljiv na dodir  automatsko rezanje konaca  min 100 ugrađenih štik dizajna  min 10 vrsti pisma/abecede |  |  |
| 1.9 | **Vakuumformer-stroj za izradu kalupa:**  Grijač folije jačine: min. 160C  Radna površina: 200mm x 200mm +/- 50mm  Dubina formiranog modela: min. 100mm  Kompatibilan s folijama materijala: PETG, HIPS, ABS |  |  |
| 1.10 | Stolna CNC glodalica:  radna površina: X 400mm +/-50mm; Y 305mm +/-50mm; Z min 100mm  - preciznost 0,01 mm/korak  - brzina hoda X/Y min 5 mm/min; max 4000 mm/min  - SPINDLE brzina: 9000 - 24 000 RPM +/- 1000 RPM |  |  |
| 1.11 | **Regali na više razina za teški teret s uključenom montažom u prikolicu:**  nosivost po polici: min. 100kg  broj polica: 5  dimenzije: 1000mm x 1800mm x 600mm (Š x V x D) |  |  |
| 1.12 | **Agregat za struju:**  Nazivna snaga: min. 6kW  Maksimalna snaga: min. 6,5kW  Nazivna struja: min. 20A  Tip motora: benzinski  Sadržaj spremnika (L): min. 20  Zaštita od manjka ulja i preopterećenja  Utičnice: min. 2x230V |  |  |
| 1.13 | **Usluga montaže i instalacije:**  Nabava, montaža i instalacija svih gore navedenih stavaka i prilagodba prikolice i/ili kombija i/ili oprema u svrhu sigurnog transporta sve opreme. Uključuje sve potrebne materijale i alate. |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. godine

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)