**PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**PREDMET NABAVE:** **STROJ ZA ODLAMANJE BETONA S ČEKIĆEM**

**evidencijski broj nabave: Nabava 5**

**Grupa 1 – Stroj za odlamanje betona**

**Opis:** Stroj pomoću kojeg se odlama beton

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Minimalne tehničke karakteristike:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka 1** | Stroj za odlamanje betona s čekićem | | | |
|  | **Parametar / stavka** | **Minimalni tehnički zahtjev** | **Ponuđeno - označiti: DA / NE** |
|  |  | **STROJ ZA ODLAMANJE BETONA** |  |
| 1. | **Tehničke specifikacije** | * Dizelski ili električni motor * Snaga motora min. 35 kW * Visina dizanja/utovara min. 4 m * ISO servo kontrole visokog pritiska upravljanja putem Joystika * Gumene gusjenice min. širine 400 mm * 2 prednja svijetla * Težina stroja max. 7 tona * Garancija min. 60 mjeseci ili min. 3000 radnih sati |  |