**PRILOG II - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**PREDMET NABAVE:** **STROJ ZA ODLAMANJE BETONA S ČEKIĆEM**

**evidencijski broj nabave: Nabava 5**

**Grupa 2 – Čekić za odlamanje betona**

**Opis:** Čekić za usitnjavanje većih komada betona i betonskih blokova

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Minimalne tehničke karakteristike:

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavka 1** | Stroj za odlamanje betona s čekićem |
|  | **Parametar / stavka** | **Minimalni tehnički zahtjev** | **Ponuđeno - označiti: DA / NE** |
|  |  | **STROJ ZA ODLAMANJE BETONA** |  |
| 1. | **Tehničke specifikacije** | **ČEKIĆ*** Radna težina: min. 380 kg
* Promjer alata: min. 75 mm
* Radni tlak: od 100 do 140 bar
* Protok ulja: od 40 do 80 lit/min
* Broj udaraca u minuti: od 475 do 950
* Garancija min. 36 mjeseci
 |  |