**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Naziv nabave: **Nabava stroja za piganje slova i uređaja za varenje**

**Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj**

**Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno**

**Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi**

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

* Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
* Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),
* Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

**Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.**

**Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.**

| **1.****Redni broj** | **2.****Zahtjevane tehničke specifikacije** | **3.****Ponuđene tehničke specifikacije** | **4.** **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nabava stroja za piganje slova i uređaja za varenje** |
| 1.1. | Stroj za piganje slova* Težina: maksimalno 550 kg
* Primjenjivi materijali : nehrđajući čelik, željezo, bakar, aluminij ili jednakovrijedno
* Visina materijala: minimalno 20 mm, maksimalno 220 mm
* Debljina materijala: maksimalno 2.0 mm
* Preciznost: manja od 0.1 mm
* Radijus savijanja: maksimalno 6 mm
* Snaga: minimalno 3 KW
 |  |  |
| 1.2. | Uređaj za varenje* Veličina stroja: maksimalno 1400x800x1100 mm
* Veličina tijela stroja: maksimalno 600x420x750 mm
* Snaga lasera: minimalno 7 KW
* Snaga laserske cijevi: minimalno 500 W
* Valna duljina lasera: minimalno 1064 nm
* Broj cijevi lasera: minimalno 2 komada
* Veličina mjesta zavarivanja: maksimalno 3.0 mm
* Veličina stola (duljina x širina): maksimalno 1000 x 750 mm
* Polumjer ruke lasera: maksimalno 850 mm
* Vodeno hlađenje
* Debljina materijala: maksimalno 3 mm
* Primjenjivi materijali : nehrđajući čelik, željezo, bakar, aluminij ili jednakovrijedno
* Upravljačka ploča
 |  |  |

Datum i mjesto M.P. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_