**LIVELY ROASTERS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge**

**Vrsarska 2, Zagreb**

**OIB: 48618475184**

**Tel: +385 14633069**

**Web stranica:** [**https://livelyroasters.co/**](https://livelyroasters.co/)

Zagreb, 26. srpnja 2023.

Temeljem točke 6.2. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, verzija 7.0. te točke 3. Poziva na dostavu ponuda, u postupku nabave **Nabava** **skladišnih strojeva,** evidencijski broj nabave NAB – 9, Naručitelj ovime objavljuje 1. izmjenu Poziva na dostavu ponuda.

**I. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

Naručitelj je dana 25. srpnja 2023. na stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) objavio Poziv na dostavu ponuda sa pripadajućim prilozima za **Nabavu skladišnih strojeva.**

Naručitelj ovim podneskom djelomično mijenja Poziv na dostavu ponuda u sljedećim dijelovima:

1) Naručitelj djelomično mijenja točku 15. DOSTAVA PONUDE:

**Naziv: LIVELY ROASTERS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge**

**Adresa: Donje Svetice 10, 10 000 Zagreb**

**Evidencijski broj nabave: NAB - 9**

**Naziv nabave:** **Nabava skladišnih strojeva**

2) Naručitelj djelomično mijenja Prilog 2. Tehničke specifikacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR.** | **NAZIV OPREME** | **TRAŽENE SPECIFIKACIJE** | **PONUĐENE SPECIFIKACIJE** |
| **1.** | **Elektro čeoni viličar** | Pogon: elektroNosivost viličara: minimalno 1500 kgVisina dizanja: minimalno 3000 mmBroj kotača: 4 (dva zadnja kotača spojena)Voltaža baterije: minimalno ~~40V~~ **48 V**Pogonski motor: 2 x prednji elektro motorBočni pomak vilicaPrednje staklo sa brisačemPrednja LED radna svjetlaStražnje LED radno svjetlo |  |
| **2.**  | **Ručni elektro visoko podizni viličar 1** | Pogon: elektroNosivost viličara: minimalno 1000 kgVisina dizanja: minimalno 2500 mmBroj kotača: 3Voltaža baterije: minimalno ~~20 V~~ **24 V**Tip baterije: Li-ionPogonski motor: 1 |  |

3) Naručitelj djelomično mijenja Prilog 3. Troškovnik:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Ručni paletni elektro viličar sa vagom** | **komad** | **2** |  | **0,00** |

Izvršene izmjene označene su **crvenom bojom**. Riječi koje se više ne primjenjuju odnosno brišu su ~~prekrižene~~.

Predmetne izmjene uključene su u novu verziju dokumenata koje se objavljuju kao:

**1. izmjena Poziv-na-dostavu-ponuda\_Skladišni strojevi**

**Prilog 2. Tehničke specifikacije\_1. izmjena**

**Prilog 3. Troškovnik\_1. izmjena**

**Ostatak Poziva ostaje neizmijenjen.**

**Obzirom da je do isteka roka za dostavu ponuda preostalo više od 5 dana, isti se ne mijenja te ostaje 3. kolovoza 2023.**

Stručno povjerenstvo za nabavu