**PRILOG 4A - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 1**

**GRUPA 1: „SPECIJALIZIRANA RADNA VOZILA“**

NAPOMENA:

Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene specifikacije“.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene specifikacije“ od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (*Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „DA – 150 kW“ ili „DA – 6 sjedala u kabini“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“, osim gdje je to jedino prikladno i razumljivo*.

Ponude Ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno).

Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike i sve jednakovrijedno ili bolje će biti usvojeno.

**Tablica tehničkih specifikacija:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Napomene, bilješke, reference** |
| **1 Specijalizirano radno vozilo 1** |
| **1.1.** | **Novo teretno vozilo (podvozje) na koje će se izvršiti nadogradnja sanduka i ormara za građevinske alate te agregata za struju***Upisati DA ili NE, naziv proizvođača teretnog vozila, model i godinu proizvodnje* |  |  |
| 1.1.1. | Snaga motora najmanje 115 kW |  |  |
| 1.1.2. | Radna zapremina motora najmanje 2.500 ccm |  |  |
| 1.1.3. | Vrsta pogonskog goriva: dizel |  |  |
| 1.1.4. | Motor zadovoljava EURO 6 normu emisije ispušnih plinova ili jednakovrijedno |  |  |
| 1.1.5 | Od 6 do 7 sjedala u kabini |  |  |
| 1.1.6. | Ugrađen klima uređaj u kabini |  |  |
| 1.1.7. | Najveća dopuštena ukupna masa vozila od 1.001 kg do 3.500 kg |  |  |
| **1.2.** | **Izvedena nadogradnja otvorenog sanduka za teret** *Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 1.2.1 | Duljina sanduka najmanje 3.300 mm |  |  |
| 1.2.2. | Širina sanduka najmanje 2.000 mm |  |  |
| 1.2.3. | Visina bočnih stranica najmanje 400 mm |  |  |
| **1.3.** | **Izvedena nadogradnja ormara za alat u teretnom prostoru***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 1.3.1. | Širina ormara za alat najmanje 1.500 mm |  |  |
| 1.3.2. | Visina ormara za alat 550 mm |  |  |
| 1.3.3. | Dubina ormara za alat najmanje 600 mm |  |  |
| 1.3.4. | Gornji poklopac ormara  |  |  |
| **1.4.** | **Izvedena nadogradnja agregata za struju u teretnom prostoru***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 1.4.1. | Snaga agregata najmanje 2 kW |  |  |
| 1.4.2. | Najmanje 2 izlazne utičnice |  |  |
| **1.5.** | **Atestiranje izvedenih nadogradnji***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| **1.6.** | **Ponuđeno vozilo odgovara definiciji radnih vozila** prema čl. 2. st. 32. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20*Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| **2. Specijalizirano radno vozilo 2** |
| **2.1.** | **Novo teretno vozilo (podvozje) na koje će se izvršiti nadogradnja sanduka i ormara za građevinske alate te agregata za struju***Upisati DA ili NE, naziv proizvođača teretnog vozila, model i godinu proizvodnje* |  |  |
| 2.1.1. | Snaga motora najmanje 80kW |  |  |
| 2.1.2. | Radna zapremina motora najmanje 1.900 ccm |  |  |
| 2.1.3. | Vrsta pogonskog goriva: dizel |  |  |
| 2.1.4. | Motor zadovoljava EURO 6 normu emisije ispušnih plinova ili jednakovrijedno |  |  |
| 2.1.5 | Od 6 do 7 sjedala u kabini |  |  |
| 2.1.6. | Ugrađen klima uređaj u kabini |  |  |
| 2.1.7. | Najveća dopuštena ukupna masa vozila od 1.001 kg do 3.500 kg |  |  |
| **2.2.** | **Izvedena nadogradnja otvorenog sanduka za teret** *Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 2.2.1 | Duljina sanduka najmanje 2.000 mm |  |  |
| 2.2.2. | Širina sanduka najmanje 1.800 mm |  |  |
| 2.2.3. | Visina bočnih stranica najmanje 350 mm |  |  |
| **2.3.** | **Izvedena nadogradnja ormara za alat u teretnom prostoru***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 2.3.1. | Širina ormara za alat najmanje 1.500 mm |  |  |
| 2.3.2. | Visina ormara za alat 550 mm |  |  |
| 2.3.3. | Dubina ormara za alat najmanje 600 mm |  |  |
| 2.3.4. | Gornji poklopac ormara  |  |  |
| **2.4.** | **Izvedena nadogradnja agregata za struju u teretnom prostoru***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| 2.4.1. | Snaga agregata najmanje 2 kW |  |  |
| 2.4.2. | Najmanje 2 izlazne utičnice |  |  |
| **2.5.** | **Atestiranje izvedenih nadogradnji***Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |
| **2.6.** | **Ponuđeno vozilo odgovara definiciji radnih vozila** prema čl. 2. st. 32. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20*Upisati DA ili NE* (*te ostale napomene ukoliko je primjenjivo)* |  |  |

Ponuđena roba je nova i nekorištena (zaokružiti): DA NE

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023.

ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja